编号：0068-2016-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江阴众和电力仪表有限公司 | | | | | 审核员 | 李莉英 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 品管部 | 兆欧表 | 10-1079 | ZC25-4/（0～1000）MΩ | 10级 | 电阻：0.2级，电压：1.0级 | 常州市计量测试技术研究所 | 2019.7.2 | √ |
| 品管部 | 耐电压测试仪 | 065 | CJ2672C/AC:（0～5）kV | 5级 | ACV:±1.0%  DCV:±0.5% | 常州市计量测试技术研究所 | 2019.11.5 | √ |
| 品管部 | 微欧仪 | 7678 | DMR-4 | *U*rel=5.8×10-3  *k*=2 | ±(1%～0.01%) | 江苏省计量科学研究院 | 2019.5.30 | √ |
| 品管部 | 时钟误差测试仪 | 0608000003 | YHT981A | *U*rel=2.4×10-8  *k*=2 | ±2×10-9 | 江苏省计量科学研究院 | 2019.5.31 | √ |
| 品管部 | 数显卡尺 | CA301095 | （0～150）mm | *U*=0.01mm  *(k*=2) | 4等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2019.7.2 | √ |
| 品管部 | 温湿度计 | / | TH101B | *U*=0.7℃  *(k*=2) | 二等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2019.7.2 | √ |
| 制造部 | 三相电能表检定装置 | 0831068 | SJJ-1 | 0.05级 | 0.01级 | 江苏省计量科学研究院 | 2019.3.20 | √ |
| 制造部 | 多功能单相标准电能表 | 0901019 | DSB-101 | 0.05级 | 0.01级 | 江苏省计量科学研究院 | 2019.10.22 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  该企业测量设备分别委托江苏省计量科学研究院、常州市计量测试技术研究所、苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司等法定计量检定机构及有资质的校准机构进行检定/校准，现场抽查8台件测量设备证书，都在周期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2019年12月7日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**