管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：朔州正德科技发展有限公司 陪同人员：李珍祥 | 判定 |
| 审核员：A温红玲、B张亮(QMS实习)、C曾正(EMS实习)、D朱剑锋(提供专业技术支持) 审核时间：2022年04月06日 上午至2022年04月06日 下午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：☑正本 ☑副本； □原件 □复印件  编号：91140603MA0L6M3F0J ； 有效期：2020年07月23日至长期；  经营范围的**相关描述**：矿山机械设备的研发、生产、销售、安装、维修；建设工程：工矿工程建筑、电力工程施工、电气安装、土木工程建筑；销售：工矿设备、仪器仪表、橡胶制品、建材、润滑油、五金产品及电子产品；建筑工程机械与设备经营租赁；道路货物运输：普通货物道路运输；一般货物仓储服务；电力供应：售电业务；电力技术咨询服务；新能源技术开发及推广服务；环保技术开发及推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；  认证申请范围：矿用托辊的生产；矿山机械设备的维修； | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《煤矿设备检修服务能力评价证书》**——：☑正本 □副本； □原件 □复印件  编号：11921SC150033P0S ； 有效期：2021年6月30日至2024年6月29日；  经营范围的**相关描述**：煤矿设备检修服务能力达到：T/CNCA001-2018《煤矿设备检修服务 通用要求》  通过评价的检修范围：刮板输送机、掘进机、带式输送机、滚筒式采煤机、液压支架、乳化液泵、移动变电站、低压馈电开关、组合开关、转载机。 | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：朔州市平鲁区北坪循环经济园区纬四路  注册地址与《营业执照》一致。  生产地址：朔州市平鲁区陶村乡  经营地址： 朔州市平鲁区陶村乡  **与生产或服务现场不一致**  **与企业沟通，提供《承诺书》，承诺：企业在向北京国标联合认证有限公司申请办理三体系认证时提供的煤矿设备检修服务能力评价证书中生产经营地址为朔州市平鲁区陶村乡，现公司因经营变动搬迁至朔州市平鲁区北坪循环经济园区纬四路，已向煤矿设备检修服务评价中心递交地址变更申请，评价中心回复两个月内处理完毕。新的煤矿设备检修服务能力评价证书下发后第一时间向北京国标联合认证有限公司提供。** | ☑内容一致  □内容不同  □内容一致  ☑内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1：  现场2：  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1：  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | □与组织总部在同一管理体系下运行  □组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  ¨按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  ¨与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：  矿用托辊生产： 下料---焊接---机加工---组装---试验---喷漆---包装入库  矿山机械设备的维修：清洗---拆解---维修---装配---试验---喷漆---包装入库 | ☑内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计25人）  管理人员10人，操作人员11人，后勤1人，厨师2人，门卫1人。 | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ☑单班（例如：8:00- 12 :00；14:00- 18 :00；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2021-10-01  ☑至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以上 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：2021年10月24日  ☑QMS ☑EMS ☑OHSMS □FSMSMS □HACCP  ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）☑满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：无  - 被主管部门处罚和曝光情况  🗹未发生 ¨已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  ¨已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：  **质量方针：**  **把握市场靠质量，客户满意靠真诚，持续改进靠管理**  **环境方针：**  **营造绿色环境,遵守法律法规；实现污染预防 ,推进节能降耗。**  **职业健康安全方针：**  **加强预防为主,做好控制保护；强化依法监督,追求卓越绩效。**  贯彻情况：☑文件发放☑标语 ☑展板☑网站☑员工手册□  组织文件化的管理目标已制定，内容为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 顾客满意度90%以上 | 季度 | 顾客满意率=顾客满意总和 ÷顾客总数×100%。 | 98％ | | 产品交付顾客验收合格率100% | 季度 | 交付顾客合格率=交付顾客产品合格数÷总交付产品总数×100%。 | 100％ | | 固体废弃物有效处置率100% | 季度 | 固体废弃物有效处置率=固体废弃物有效处置数÷固体废物总数×100%。 | 100% | | 噪声达标排放 | 一年 | 委托第三方检测 | 已达标 | | 废气达标排放 | 一年 | 委托第三方检测 | 已达标 | | 年度轻伤事故为0 | 季度 | 查看事故台账 | 已达标 | | 职业病发生率为0 | 一年 | 查看人员查体报告 | 已达标 | | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  -《管理手册》1份；覆盖了 ☑QMS □50430 ☑EMS ☑OHSMS □FSMS □HACCP  -文件化的程序；21份；详见《受控文件清单》  -作业文件；22份；详见《受控文件清单》  -记录表格；62份；详见《记录清单》 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2022年01月14日~01月15日实施了内部审核；记录包括：  ☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告1份、☑内审报告  自管理体系建立后，于2022年01月29日实施了管理评审；  ☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1：8.3产品和服务的设计和开发  合理理由的详细说明：  公司产品矿山机械设备用托辊生产，矿山机械设备的维修；工艺、技术指标基本固定，不进行设计开发。不适用8.3条款不影响公司确保其产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。  QMS不适用条款2  合理理由的详细说明： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）：机加工；相关控制参数名称：机加工尺寸偏差；  需确认过程（工序）：焊接（电流；电压；焊丝直径、焊接外观等）；喷漆（压力；频率；晾干时间；喷漆外观等）。  确认的内容：☑人员技能、☑设备能力、☑原料控制、☑工艺方法、☑工作环境、☑破坏性试验 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ☑客户要求、☑国际标准、☑国家标准、☑行业标准、☑地方标准、☑企业标准、☑企业技术规范  □其他：  □不需要型式检验；□需要型式检验；  型式检验的原因：  □正常情况下至少个月一次； □原辅材料有较大变化。；  ☑更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后；  ☑出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  □质量监督检验部门提出抽检要求。  型式检验报告（证据）1：  检测部门名称：中国煤炭科工集团太原研究院有限公司-国家安全生产太原矿用设备检测检验中心；  报告编号：A20210271219 报告日期：2021.11.18 产品名称：φ133\*375  执行标准：MT 821-2006 煤矿用带式输送机托辊技术条件；  结论：☑合格 □不合格 ☑项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）2：  检测部门名称：中国煤炭科工集团太原研究院有限公司-国家安全生产太原矿用设备检测检验中心；  报告编号：A20210271218 报告日期：2021.11.18 产品名称：φ89\*275  执行标准：MT 821-2006 煤矿用带式输送机托辊技术条件；  结论：☑合格 □不合格 ☑项目齐全 □项目不齐全 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年顾客投诉处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年重大质量事故情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年产品召回的情况。 ☑未发生  □发生过，说明；  近一年顾客满意度的情况，□未发生  ☑发生过，说明；98% | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（☑厂区、☑生产/加工车间、☑原料/成品库房、☑实验室/化验室等）  □可以满足运行要求；☑基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明；  确认生产/服务流程：  ☑与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有数控全自动卧式带锯床、钢管双头自动车孔机床、钢管自动切断倒角机床、送丝装置、托辊压装机、托辊轴两端铣槽扁机床、托辊轴双端车卡簧槽机床、铣端面钻中心孔机床、晶闸管控制MIG及MAG弧焊电源、双头CO2气体保护自动焊接机床、托辊自动喷漆机等；  维修设备有大立柱拆柱机、乳化液泵、四柱式液压机、车床、钻铣一体机、电焊机等；  ☑ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有托辊轴向载荷试验台、托辊旋转阻力试验台、托辊浸水密封试验台、托辊径向圆跳动试验台、电子台秤、游标卡尺、外径千分尺、百分表；  了解检定/校准情况（合格证标识）  ☑ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  ☑场内机动车辆（叉车）；☑起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  🗹温度 🗹湿度 🗹清洁卫生 🗹照度 🗹噪声 🞎空气流通  社会因素（服务业必查）：  🞎非歧视 🞎非对抗 🞎安定  心理因素（服务业必查）：  🞎过度疲劳 🞎情绪不稳定 🞎压力过大 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  ¨环境影响登记表🗹环境影响报告表¨环境影响报告书¨其他——  现有产量与环评的产能的对比  现有产量：5万只托辊 ； 环评的产能：30万只托辊  🗹未超出产能¨已超出产能，说明：  查看《固定污染源排污登记回执》编号：91140603MA0L6M3F0J001Z  有效期：2022年1月28日至2027年1月27日  污染物排放种类：🗹生活污水 🞎工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ¨厂界噪声 ¨其他——  污染物排放总量：🗹达标 ¨未达标，需要改进：  污染物排放浓度：🗹达标 ¨未达标，需要改进：  - 查看环境因素的识别的充分性  🗹充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解重要环境因素评价的合理性  🗹合理 ¨不合理，需要完善：  - 了解重要环境因素的和控制措施的有效性  🗹有效 ¨不足，需要完善：  -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  🗹充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 ¨不足，需要完善：  -查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）  《环评验收报告》编号：2022-0603-006 颁发日期： 2022 年 3 月14 日  包括：🗹生活污水 🞎工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🗹厂界噪声 ¨其他——  《环境监测报告》编号：颁发日期： 2022 年 3月 日  包括：🗹生活污水 🞎工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🗹厂界噪声 ¨其他——  -了解危险化学品的种类——  🗹易燃 🗹易爆 🗹腐蚀性 🗹有毒 🗹有害 ¨其他——  -了解危险化学品的MSDS的收集情况  🗹充分 ¨不充分，需要完善：  -了解危险废弃物的种类——  🗹易燃 🗹易爆 🗹腐蚀性 🗹剧毒 🗹有毒 🗹有害 ¨其他——  -了解应急准备和响应情况  🗹制订了必要的应急预案 ¨未制订了必要的应急预案  🗹未发生过紧急事件 ¨发生过紧急事件，说明：  ¨未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明：2021年12月24日火灾应急预案演练  2021年10月19日触电事故演练 | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | -了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  ¨消防验收 ¨消防备案 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——  -了解消防控制措施  🗹消防栓 🗹灭火器 ¨消防手动报警 ¨消防中控室（如烟感、温感、喷淋） ¨消防泵房  ¨消防卷帘门 ¨其他—— | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解环保知识和技能教育的实施  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 了解特种作业人员的状况  🗹高压电工作业 ¨低压电工作业 🗹焊接与热切割作业 🗹高处作业 ¨制冷与空调作业  ¨煤矿安全作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 ¨冶金生产安全作业 ¨危险品安全作业  ¨烟花爆竹安全作业  - 了解特种设备作业人员的状况  🗹场内机动车辆（叉车） 🗹起重机械 ¨压力容器（气瓶） ¨压力管道 ¨电梯 ¨锅炉  ¨客运索道 ¨大型游乐设施 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年处罚整改情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年重大环保事故情况，☑未发生  □发生过，说明； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图（适用时）  🗹工业区 ¨商业区¨生态保护区 ¨其他——  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解环境影响的种类：  资源能源消耗类：  🗹水 🗹电能 ¨天然气 ¨压缩空气 ¨蒸汽 ¨其他——  污染物排放的种类：  🗹生活污水 🗹工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🗹噪声 🗹工业固体废弃物 🗹危险废弃物  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  ¨污水处理站 ¨锅炉房 🞎高压配电室 🗹低压配电室 ¨空压站 ¨制冷站 ¨消防中控室  ¨消防泵房 🞎除尘装置 ¨尾气处理 ¨危化品库房 🗹危险废弃物存放处 ¨改建/扩建施工现场 ¨食堂 ¨宿舍 ¨班车 ¨其他——  - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  - 观察危险化学品的控制状况  🗹易燃 🗹易爆 🗹腐蚀性 🗹有毒 🗹有害 ¨其他——  - 观察基础设施（环保设备）运行完好  🗹污水处理 🗹除尘 🗹降噪 🗹废气处理 🗹危废存放 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——  - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  ¨污水在线监测仪 ¨COD监测仪 ¨酸度计 ¨压力表 ¨压差表 ¨温度计 ¨其他——  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  🗹场内机动车辆（叉车）🗹起重机械¨压力容器¨压力管道¨电梯¨锅炉¨安全阀  ¨其他——  - 观察总排口是否存在明显违规现象  🗹无异常 ¨有异常，需要改进： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| OHSMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认职业健康风险的合规证据：  ¨安全预评估报告¨安全现状评估报告¨职业健康预评估报告¨职业健康现状评估报告  《安全生产许可证》编号：  有效期： 年 月 日  许可范围：  - 查看危险源的辨识的充分性  🗹充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解重要危险源评价的合理性  🗹合理 ¨不合理，需要完善：  - 了解重要危险源的控制措施的有效性  🗹有效 ¨不足，需要完善：  -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  🗹充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 ¨不足，需要完善：  -查看合规性证明（作业场所有害物质监测报告、职业病体检报告）  《作业场所有害物质监测报告》编号：颁发日期： 年 月 日  包括：¨化学物质 ¨高温 ¨粉尘 ¨噪声 ¨有害微生物 ¨其他——  《职业病体检报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  包括：¨化学物质 ¨高温 ¨粉尘 ¨噪声 ¨有害微生物 ¨特殊作业 ¨其他——  -了解危险化学品的种类及MSDS  🗹易燃 🗹易爆 🗹腐蚀性 🗹有毒 🗹有害 ¨其他——  -了解危险废弃物的种类  🗹易燃 🗹易爆 🗹腐蚀性 🗹剧毒 🗹有毒 🗹有害 ¨其他——  -了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  ¨消防验收 ¨消防备案 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——  -了解消防控制措施  🗹消防栓 🗹灭火器 ¨消防手动报警 ¨消防中控室（如烟感、温感、喷淋） ¨消防泵房  ¨消防卷帘门 ¨其他——  -了解防静电/防雷控制状况  ¨检测合格 ¨未检测 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——  -了解应急准备和响应情况  🗹制订了必要的应急预案 ¨未制订了必要的应急预案  🗹未发生过紧急事件 ¨发生过紧急事件，说明：  ¨未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明：2021年10月19日触电事故演练  -了解特种作业人员的状况  🗹高压电工作业 ¨低压电工作业 🗹焊接与热切割作业 🗹高处作业 ¨制冷与空调作业  ¨煤矿安全作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 ¨冶金生产安全作业¨危险品安全作业  ¨烟花爆竹安全作业  -了解特种设备作业人员的状况  🗹场内机动车辆（叉车）🗹起重机械¨压力容器（气瓶）¨压力管道¨电梯¨锅炉  ¨客运索道¨大型游乐设施  -了解三级安全教育的实施  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  -了解职业危害告知的实施  🗹已实施 ¨不充分，需要完善： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| OHSMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图  🗹工业区 ¨商业区¨生态保护区  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解职业健康安全风险的种类：  ☑机械伤害 ☑触电 □化学伤害 ☑噪声 □粉尘 □危险作业 □高低温 □危化品泄露  □压力容器爆炸 ☑火灾 □其他  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  ¨污水处理站 ¨锅炉房 🞎高压配电室 🗹低压配电室 ¨空压站 ¨制冷站 ¨消防中控室  ¨消防泵房 ¨除尘装置 ¨尾气处理 ¨危化品库房 🗹危险废弃物存放处 ¨改建/扩建施工现场 ¨食堂 ¨宿舍 ¨班车 ¨其他——  - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  - 危险废弃物排放的种类：  🗹生活污水 ¨工业废水 🗹废气 ¨粉尘 🗹噪声 🗹固体废弃物 ¨其他  - 观察危险化学品的控制状况  🗹易燃 🗹易爆 🗹腐蚀性 🗹有毒 🗹有害 ¨其他——  - 观察基础设施（包括环保设备）运行完好状况  🗹污水处理 🞎除尘 🗹降噪 🗹废气处理 🗹危废存放 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——  - 观察安全装置运行完好状况  🞎急停按钮 🞎联锁装置 ¨光栅 🞎消防手动报警 ¨安全拉绳 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——  - 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  ¨温度计 ¨压力表 ¨可燃气体报警器 ¨氧气含量测定仪 ¨绝缘摇表 ¨其他——  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  🗹场内机动车辆（叉车）🗹起重机械¨压力容器¨压力管道¨电梯¨锅炉¨安全阀  ¨其他——  - 观察使用劳保用品的种类和配备情况  🗹安全帽🗹护目镜🗹防尘面罩🞎防毒面罩 ¨耳塞¨耳罩¨防护服  ¨防酸碱手套¨绝缘手套 ¨防砸鞋 ¨防穿刺鞋 ¨绝缘鞋 ¨其他——  - 观察所有区域是否存在明显违规现象  🗹无异常 ¨有异常，需要改进：  - 了解是否存在室外作业的情况  ¨较多 🗹很少 ¨没有  - 了解周边是否存在危险源和职业健康安全风险的情况  ¨较多 ¨很少 🗹没有 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   ☑ 经营地址变更 （《煤矿设备检修服务能力评价证书》中经营地址、生产地址与现经营、生产地址不一致，已提交变更申请，详见承诺书。  □ 认证范围变更  □ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 其他 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况  ☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 □交通食宿 □劳保用品  □ 其他：  ☑ 识别二阶段审核的可行性  ☑ 二阶段日期的可接受性 ☑审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改  ☑ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N