观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **深州冀衡药业有限公司** | |
| **审核领域及类型** | | **□QMS****□50430****□EMS****□OHSMS☑EnMS****□**FSMS **□**HACCP  **■初审☑第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | | **备注** |
| **1** | 提供的能源计量器具台账无主要耗能设备的配备情况。 | |  |
| 2 | 能源体系建立后企业有关作业文件需要进一步细化，如生物质颗粒没有接收的准则；供方评价表中只有质量的内容没有能源的内容等 | |  |
| 3 | 对乙酰氨基酚母液回收：（放料）：打开双效蒸发器一效夹套蒸汽，压力控制在0.35MPa以下，真空压力保持在0.05~0.09MPa之间，一效控制液0.2-0.4M，二效液位控制0.2~0.4M，待温度达到90℃以上时，关闭蒸汽，停真空泵，开始放料。  1）压力控制在0.35MPa以下，2）待温度达到90℃以上；要求不严谨，应有下限和上限要求。 | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |