编号：0432-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆市宏博晟达石油机械设备有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量部 | 数显游标卡尺 | K15C278648 | （0~150）mm | MPE：±0.03mm | 量块：4等刀口尺：0级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2022年3月9日 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | 6498 | （0~300）mm | MPE：±0.04mm | 量块：4级刀口尺：0级 | 广东中淮检测有限公司 | 2022年3月8日 | √ |
| 技术部 | 百分表式内径卡规 | A751106 | （15~35）mm | MPE：±0.01mm | 光栅式指示表检测仪U=0.2um+0.5×L（k=2） | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2022年3月9日 | √ |
| 技术部 | 百分表式内径卡规 | A7509027 | （35~55）mm | MPE：±0.01mm | 光栅式指示表检测仪U=0.2um+0.5×L（k=2） | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2022年3月9日 | √ |
| 质量部 | 千分尺 | 1522247 | （0~25）mm | MPE：±0.04um | 量块：4等平面平晶：1级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2022年3月9日 | √ |
| 生产部（生产车间） | 压力表 | YH849 | （0~100）MPa | 1级 | 智能压力校准仪 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2021年11月22日 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托湖南航测检测技术服务有限公司、广东中淮检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由生产部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2022 年 5月 14日~ 5 月 15 日  审核员签字： 部门代表签字： a87adda46ed1a3ffc1fcb15244379dd | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。