管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：领导层/HACCP小组/生产部/质检部/销售部等 陪同人员：罗旺 | 判定 |
| 审核员：肖新龙【远程】、任泽华【现场】、陈权【现场】、陈丽丹【远程】  审核沟通方式（腾讯会议/微信/电话/语音）  审核时间：2022年06月07日 上午8:30至2022年06月07日 下午17:00 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性【肖新龙】 |  | 远程确认及检查**《营业执照》**——：□正本 ☑副本； □原件 ☑复印件  编号：91330183762049636G ； 有效期：长期；  经营范围的**相关描述**：食品生产；食品互联网销售；食品经营；食品进出口；  认证申请范围：  Q：方便食品（藕粉）、糕点【月饼（苏式/广式）】的生产  E：方便食品（藕粉）、糕点【月饼（苏式/广式）】的生产所涉及场所的相关环境管理活动  H：位于浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业区8号路1号杭州采芝斋食品制造有限公司生产车间方便食品（藕粉）、糕点【月饼（苏式/广式）】的生产； | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上【肖新龙】 |  | 远程确认及检查**《食品生产许可证》**——：☑正本 ☑副本； ☑原件【电子版】 □复印件  编号：SC10733011109201 ； 有效期：2021年12月27日至2026年12月26日；  经营范围的**相关描述**：方便食品、糕点 | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性【肖新龙】 |  | 注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业区8号路1号  与☑《营业执照》和☑《**食品生产**许可证》内容一致。  经营地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业区8号路1号  与☑生产或服务现场一致 | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时）【肖新龙】 |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1：【不适用】  现场2：  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时）【肖新龙】 |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1：【不适用】  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时）【不适用】【肖新龙】 |  | ¨与组织总部在同一管理体系下运行  ¨组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  ¨按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  ¨与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程【肖新龙】 |  | 生产/服务流程图：  藕粉——生产工艺  原辅料验收CCP1  储存  称量  混合搅拌  制粒成型CCP2  干燥CCP3  分筛  内包灌装CCP4  成品包装  检验入库  苏式月饼：  原辅料验收  储存  称量CCP1  混合搅拌  成型  烘烤CCP2  冷却  称重  包装封口CCP3  金属探测CCP4  成品包装  检验入库  广式月饼：  原辅料验收  储存  称量CCP1  混合搅拌  成型  一次烘烤  冷却  刷蛋液  二次烘烤CCP2  冷却  包装封口CCP3  金属探测CCP4  成品包装  检验入库 | ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数【肖新龙】 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计 60 人）  管理人员10人；操作人员50 人；劳务派遣人员 人；临时工 人；季节工 人； | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次  【肖新龙】 |  | ☑单班（例如：7:30- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月【肖新龙】 |  | 管理手册发布的时间：2022年2月15日  ☑至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训【肖新龙】 |  | 标准宣贯的时间：2022年1月15日  ☑QMS ☑EMS □OHSMS □FSMS ☑HACCP  ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）☑满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况：  【任泽华：QEH，陈丽丹：H，陈权：Q】 |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）： 无  - 被主管部门处罚和曝光情况  🗹未发生 ¨已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）【不适用】  ¨已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况：  【肖新龙】 |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：  **继承传统，开拓创新，绿色环保，持续满意**。  贯彻情况：☑文件发放□标语 □展板□网站☑员工手册☑会议  组织文件化的管理目标已制定，内容为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期2022.01-2022.04） | | 重大食品质量安全事故为零 | 年 | 按照实际发生次数 | 95% | | 不发生重大环保事故 | 年 | 按照实际发生次数 | 0次 | | 产品出厂合格率 100%； | 年 | 出厂合格数量/出厂总数X100% | 达标 | | 顾客满意度 90%以上（以后三年，每年增加 1%） | 季度 | 顾客满意度调查 | 100% | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况  【任泽华：QEH，陈权：Q，陈丽丹：H】 |  | 组织的文件化体系的结构——  -《管理手册》1份；覆盖了 ☑QMS □50430 ☑EMS □OHSMS □FSMS ☑HACCP  -文件化的程序；29份；详见《受控文件清单》  -作业文件； —— 份；详见《受控文件清单》  -记录表格； 113 份；详见《记录清单》 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审  【肖新龙】 |  | 自管理体系建立后，于2022年4月15日-16日实施了内部审核；记录包括：  ☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告 2 份、☑内审报告  自管理体系建立后，于2022年4月25日实施了管理评审；  ☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告）； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款：  【肖新龙、陈权】 |  | QMS不适用条款1： 无  合理理由的详细说明：  QMS不适用条款2：  合理理由的详细说明： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程  【肖新龙、陈权】 |  | - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  方便食品（藕粉）  质量关键过程（工序）： 验收、制粒成型、干燥、内包装 ；相关控制参数名称：索证、筛网目数、【进风温度、出风口处温度、机床振动频率 】、【封口机温度、封口速度】；  需要确认的过程（工序）：纯藕粉验收、制粒成型、干燥、内包装；  确认的内容：☑人员技能、☑设备能力、☑原料控制、☑工艺方法、☑工作环境、□破坏性试验  糕点【月饼（苏式/广式）】  质量关键过程（工序）： 原料验收、配料、烘烤、包装封口、金属探测 ；相关控制参数名称：索证、【烘烤温度、时间】、【封口机温度、封口速度】、【Fe、SUS、NonFe】；  需要确认的过程（工序）：添加剂称量、烘烤（苏式）/二次烘烤（广式）、包装封口、金属探测；  确认的内容：☑人员技能、☑设备能力、☑原料控制、☑工艺方法、☑工作环境、□破坏性试验 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告；【肖新龙、陈权】 |  | □客户要求、□国际标准、■国家标准、□行业标准、□地方标准、□企业标准、☑企业技术规范  □其他：  ☑不需要型式检验[藕粉]；■需要型式检验【月饼】；  型式检验的原因：  ■月饼【广式和苏式】，季节性生产时生产前进行型式检验，常年生产时每6个月应进行型式检验；  ■原辅材料有较大变化。  ■更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后；  ■出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  ■质量监督检验部门提出要求。  型式检验报告（证据）1：西湖藕粉 (桂花风味)  检测部门名称：浙江锐德安正检测认证技术有限公司；  报告编号：RV300034FAV00061；报告日期：20220124  执行标准：GB19640-2016 《食品安全国家标准 冲调类谷物制品》  结论：■合格 □不合格 ■项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）2：百果苏式月饼  检测部门名称：浙江锐德安正检测认证技术有限公司； 报告编号：RⅤ 300743FAⅤ 01380报告日期：20220506  执行标准：GB/T19855-2015《月饼》；  结论：■合格 □不合格 ☑项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）3：凤梨广式月饼  检测部门名称：浙江锐德安正检测认证技术有限公司； 报告编号：RⅤ 300743FAⅤ 01380报告日期：20210617  执行标准：GB/T19855-2015《月饼》；  结论：■合格 □不合格 □项目齐全 ■项目不齐全——未对干燥失重、蛋白质、脂肪、总糖、馅料含量进行检测，已与企业沟通，季节性产品，在生产前进行检测。 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。  【肖新龙、陈权】 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  ☑发生过，说明 2022.3.7客户投诉藕粉中有杂质，实际为桂花的花茎；已解决，顾客接受；  近一年顾客投诉处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年重大质量事故情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年产品召回的情况。 ☑未发生  □发生过，说明；  近一年顾客满意度的情况，□未发生  ☑发生过，说明；已进行顾客满意度调查 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况【肖新龙、陈权】 |  | 巡视生产区域（☑厂区、☑生产/加工车间、☑原料/成品库房、☑实验室/化验室等）  ☑可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明；  确认生产/服务流程：  ☑与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况【肖新龙、陈权】 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有；磨粉机、振动流化床、喷码机、金探机、旋转式制粒机、旋转烘干炉等  ☑ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明 ；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有：数字温度计、电子秤；  了解检定/校准情况（合格证标识）  ☑ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  □场内机动车辆（叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；☑电梯 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察工作环境【肖新龙、陈权】 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  🗹温度 🗹湿度 🗹清洁卫生 🗹照度 🗹噪声 🗹空气流通  社会因素（服务业必查）：  🗹非歧视 🗹非对抗 🗹安定  心理因素（服务业必查）：  🗹过度疲劳 🗹情绪不稳定 🗹压力过大 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EMS运行情况：  【任泽华】 |  | 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  ¨环境影响登记表 🗹环境影响报告表 ¨环境影响报告书 ¨其他——  现有产量与环评的产能的对比  现有产量： 月饼：400吨/年 、藕粉100吨/年 ；  环评的产能：月饼：15吨/年【在扩建中385吨/年】、藕粉100吨/年  🗹未超出产能 ¨已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号：【不适用】  有效期： 年 月 日  污染物排放种类：¨生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ¨厂界噪声 ¨其他——  污染物排放总量：¨达标 ¨未达标，需要改进：  污染物排放浓度：¨达标 ¨未达标，需要改进：  提供有《固定污染源排污登记回执》编号：91330183762049636G001Z  - 查看环境因素的识别的充分性  ¨充分 🗹不充分，需要完善： 环境因素未见到藕粉生产过程中粉尘的识别  - 了解重要环境因素评价的合理性  🗹合理 ¨不合理，需要完善：  - 了解重要环境因素的和控制措施的有效性  🗹有效 ¨不足，需要完善：  -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  🗹充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 ¨不足，需要完善：  -查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）  《环评验收报告》编号：——颁发日期： 2017 年 3 月 23 日  包括：🗹生活污水 🗹工业废水 ¨废气 ¨粉尘 🗹厂界噪声 🗹其他——固废  《环境监测报告》编号：颁发日期： 年 月 日  包括：🞎生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 🞎厂界噪声 ¨其他——【已进行监测，还未取得报告】  -了解危险化学品的种类——75%酒精、油墨  🗹易燃 🗹易爆 ¨腐蚀性 🗹有毒 🗹有害 ¨其他——  -了解危险化学品的MSDS的收集情况  ¨充分 🗹不充分，需要完善： 75%酒精、油墨、清洗剂  -了解危险废弃物的种类——  🗹易燃 🗹易爆 ¨腐蚀性 ¨剧毒 ¨有毒 ¨有害 ¨其他——  -了解应急准备和响应情况  🗹制订了必要的应急预案 ¨未制订了必要的应急预案  🗹未发生过紧急事件 ¨发生过紧急事件，说明：  ¨未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明：2023-03-23消防、反恐演习 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 【任泽华】 |  | -了解消防控制状况（消防备案或消防验收）【园区负责】  ¨消防验收 ¨消防备案 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——  -了解消防控制措施  🗹消防栓 🗹灭火器 ¨消防手动报警 ¨消防中控室（如烟感、温感、喷淋） ¨消防泵房  ¨消防卷帘门 ¨其他—— | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 【任泽华】 |  | - 了解环保知识和技能教育的实施  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 了解特种作业人员的状况  ¨高压电工作业 🗹低压电工作业 🗹焊接与热切割作业【需要复审，已经报名，疫情影响还未进行】 ¨高处作业 ¨制冷与空调作业 ¨煤矿安全作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 ¨冶金生产安全作业 ¨危险品安全作业 ¨烟花爆竹安全作业  - 了解特种设备作业人员的状况【不适用】  ¨场内机动车辆（叉车） ¨起重机械 ¨压力容器（气瓶） ¨压力管道 ¨电梯 ¨锅炉  ¨客运索道 ¨大型游乐设施 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理  【任泽华】 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年处罚整改情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年重大环保事故情况，☑未发生  □发生过，说明； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EMS场所巡查:  【任泽华】 |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图（适用时）  🗹工业区 ¨商业区 ¨生态保护区 ¨其他——  - 巡视生产区域（🗹厂区、🗹车间、🗹库房、🗹实验室等），了解环境影响的种类：  资源能源消耗类：  🗹水 🗹电能 ¨天然气 ¨压缩空气 ¨蒸汽 ¨其他——  污染物排放的种类：  🗹生活污水 ¨工业废水 🞎废气 🗹粉尘 🗹噪声 🞎工业固体废弃物 ¨危险废弃物  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：配电室【园区来管理】  ¨污水处理站 ¨锅炉房 ¨高压配电室 ¨低压配电室 ¨空压站 🗹制冷站 🗹消防中控室【园区来管理】 🗹消防泵房【园区管理】 🗹除尘装置 ¨尾气处理 🗹危化品库房 ¨危险废弃物存放处 ¨改建/扩建施工现场 🞎食堂 ¨宿舍 ¨班车 ¨其他——  - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  - 观察危险化学品的控制状况  🗹易燃 🗹易爆 ¨腐蚀性 🞎有毒 ¨有害 ¨其他——  - 观察基础设施（环保设备）运行完好  🗹污水处理【园区统一管理】 🗹除尘（布袋除尘） ¨降噪 ¨废气处理 ¨危废存放 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——  - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  ¨污水在线监测仪 ¨COD监测仪 ¨酸度计 ¨压力表 ¨压差表 ¨温度计 🗹其他——【不适用】  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  ¨场内机动车辆（叉车） ¨起重机械 ¨压力容器 ¨压力管道 🗹电梯 ¨锅炉 🞎安全阀 ¨其他——  - 观察总排口是否存在明显违规现象  🗹无异常 ¨有异常，需要改进： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| FSMS/HACCP运行情况：  陈丽丹（远程 腾讯会议/微信/电话/语音）  任泽华（现场） |  | 🗹《食品生产许可证》/¨《食品流通许可证》编号：SC10733011109201  有效期： 2026 年 12 月 26 日  许可范围： 方便食品、糕点  - 了解企业相关法规  相关的CNCA专项技术规范1 ：CCAA 0008-2014(CNCA/CTS 0013-2008A) 《食品安全管理体系 糕点生产企业要求》  相关的CNCA专项技术规范2 ：CCAA 0019-2014(CNCA/CTS 0011-2014) 《食品安全管理体系 方便食品生产企业要求》  生产（卫生）规范1： GB 8957-2016 《食品安全国家标准 糕点、面包卫生规范》  生产（卫生）规范2： GB 14881-2013 《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》  产品执行的食品安全标准1 ：GB 19640-2016《食品安全国家标准 冲调谷物制品》  产品执行的食品安全标准2 ：GB 7099-2015 《食品安全国家标准 糕点、面包》  - 查看产品食品安全性检验的证据（报告）  检测机构：浙江锐德安正检测认证技术有限公司  报告号1： 西湖藕粉（桂花风味） 报告编号：RV300034FAV00061 报告日期：2022-01-24 ；  报告号2： 百果苏式月饼 报告编号：RV300743FAV01380 报告日期：2022-05-06 ；  报告号3： 凤梨广式月饼 报告编号：RU301641FAU02214 报告日期：2021-06-17 ；  - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  - 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度；（不适用）  ¨对委托方进行了有效的控制 ¨对委托方的控制不足，说明：  - 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性  🗹合理 ¨不够合理，需要改进：  -了解适用的食品安全法律和其他要求的获取、识别和实施情况  🗹充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 ¨不足，需要完善：  - 查看人流图、物流图、水流图、气流图的合理性  🗹合理 ¨不够合理，需要改进：  ~~- 查看PRP、OPRP和HACCP计划的充分性（仅限FSMS）~~  ~~¨充分 ¨不足，需要改进：~~  - 查看GHP和HACCP计划的充分性（仅限HACCP）  🗹充分 ¨不足，需要改进：  - 了解食品安全的关键控制点CCP及关键限值CL的合理性及支持性证据  🗹合理 ¨不够合理，需要改进：  - 了解控制措施的确认、活动的验证和改进方案符合食品安全管理体系标准的要求;  🗹符合 ¨不符合，需要改进：  - 了解对食品安全管理体系的文件安排的适合内部沟通和与相关供应商、顾客、利益相关方的沟通;  🗹符合 ¨不符合，需要改进：  - 了解员工的健康（证）的情况；  🗹已办理 ¨未办理，需要改进：  - 了解标识的方法  🗹标签 🗹标牌 🗹区域 ¨编号 ¨胸牌 ¨其他  - 了解追溯计划和演练  🗹已演练 ¨未演练，需要改进：  - 了解产品顾客投诉处理  🞎未发生过投诉 🗹发生过投诉，说明： 2022.3.7客户投诉藕粉中有杂质，实际为桂花的花茎【质量特性，不涉及安全特性】  - 了解产品召回/撤回的状况  🗹未发生过召回 ¨发生过召回，说明：  ¨未进行召回应急演练 🗹进行召回应急演练，说明：演练日期：2022.6.6（批号为2022.5.8桂花藕粉，模拟顾客投诉腹泻）  - 了解应急准备和响应情况  🗹制订了必要的应急预案 ¨未制订了必要的应急预案  🗹未发生过紧急事件 ¨发生过紧急事件，说明：  ¨未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明：演练日期：2022.3.23（消防演习）  - 了解食品欺诈预防的控制情况（仅限HACCP）  🗹已制订相关制度 ¨未制订相关制度，说明：  ¨未进行年度评审 🗹进行年度评审，说明：  - 了解致敏物质的管理情况（仅限HACCP）  🗹含麸质的谷类及其制品（小麦、大麦等） ¨甲壳类及其制品（虾、蟹等） ¨鱼类及其制品  🗹蛋及其制品 🗹花生及其制品 🗹大豆及其制品 🗹乳及其制品 🗹坚果及其制品 ¨其他  🗹已制订相关制度 ¨未制订相关制度，说明：  ¨未进行确认和验证 🗹进行确认和验证，说明： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| FSMS/HACCP场所巡查:  陈丽丹（远程 腾讯会议/微信/电话/语音）  任泽华（现场） |  | - 观察厂区是否选择了无食品有显著污染的区域，周围环境无虫害大量滋生、废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址，：  🗹符合食品安全和卫生要求 ¨不符合要求，说明：  - 观察厂区内合理布局，生活区应与生产区域划分明显有分离或分隔措施，绿化距离合理、地面硬化、环境清洁、无扬尘和积水、无虫害的孳生、适当的排水系统：  🗹符合食品安全和卫生要求 ¨不符合要求，说明：  - 观察厂房内部设计和布局合理，避免食品生产中发生交叉污染。满足食品卫生操作要求；对清洁程度的要求合理划分作业区，（清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区）并采取有效分离或分隔。厂房的面积和空间应与生产能力相适应，便于设备安置、清洁消毒、物料存储及人员操作。  🗹符合食品安全和卫生要求 ¨不符合要求，说明：  - 观察厂房内部结构易于维护、清洁或消毒与采用适当的耐用材料建造，避免食品生产中发生交叉污染。包括顶棚、墙壁、门窗（纱窗）、地面等  🗹符合食品安全和卫生要求 ¨不符合要求，说明：  -- 观察生产用水的来源：  🗹城市用水 🞎地下水（井水） 🞎地表水（江/河/湖/海）  - 观察生产用水（与食品接触）的种类：  🗹水源水 🞎纯净水 🞎热水 🞎蒸汽 🞎冰 🞎其他  组织生产用水为生活饮用水，主要通过第三方送检进行验证水质达标，每年送检1次；  - 观察排水设施的状况：  ¨明排水沟 🗹有水封地漏 ¨其他：  - 观察清洁消毒设施的对象：  🗹原料 🗹包材 🗹工器具 🗹容器（罐/箱） ¨其他：  - 观察清洁消毒的方式：  🗹水洗 🗹清洗（表面活性剂） 🗹消毒（紫外线消毒、臭氧消毒） ¨CIP ¨COP ¨其他：  - 观察废弃物存放设施：  🗹带盖垃圾桶 ¨不带盖垃圾桶 ¨其他：  - 观察个人卫生设施：  🗹一次更衣室（更衣室更衣柜顶部的有积灰，与与企业已沟通） 🗹二次更衣室 🗹洗手池 ¨手动水龙头 🗹非手动水龙头 🗹干手器 ¨手消毒池 ¨鞋靴消毒 🗹风淋室 ¨淋浴室 ¨其他：  - 观察工作服的清洗：  🗹个人清洗 ¨集中清洗 🗹紫外消毒  - 观察卫生间设施：  ¨位于车间内 ¨门朝向车间 🗹位于车间外  - 观察通风设施：  🗹自然通风 🗹人工通风 🗹有防虫害措施 ¨无防虫害措施  - 观察照明设施：  🗹自然采光 🗹人工照明 🗹带罩灯具 ¨非带罩灯具  - 观察仓储设施的分类：  🗹原料库 🗹辅料库 🗹化学品库 🗹半成品库 🗹产品库 🗹添加剂库  🗹常温库：26℃, RH52%  ¨冷藏库： —— ℃  ¨冷冻库： —— ℃  - 观察生产车间和仓库内食品添加剂的使用和储存情况：  ¨不使用任何食品添加剂 ¨不使用限量食品添加剂  🗹使用限量食品添加剂，说明： 脱氢乙酸钠  - 观察仓储设施的管理状况：  🗹防虫害（蚊蝇） 🗹防鼠 🗹消防 🗹标识 🗹隔地离墙 🗹温度 🗹湿度 ¨其他  - 观察生产设备的管理状况：  🗹产量满足生产需要 ¨产量不满足生产需要 ¨说明：  🗹材质满足生产需要 ¨材质不满足生产需要 ¨说明：  🗹运行完好 ¨运行故障 ¨正在维修 ¨说明：  🗹便于清洗 ¨不便于清洗消毒 ¨说明：  - 观察生产车间监控设备的管理状况：  🗹压力表 🗹温度计 ¨记录仪 ¨试纸 🗹其他——电子秤  - 观察实验室检测设备的管理状况：  🗹种类和精度满足检测需要 ¨种类和精度不满足检测需要 ¨说明：  - 观察实验室检测设备的检定/校准状况：  🗹标识齐全有效 ¨无标识 ¨超过有效期 ¨说明： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明【未发生变更】 |  | * 注册地址变更   □ 经营地址变更  □ 认证范围变更  □ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 其他 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况  ☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 ☑交通食宿 ☑劳保用品  □ 其他：  ☑ 识别二阶段审核的可行性  ☑ 二阶段日期的可接受性 ☑审核组成员的可接受性 ☑一阶段的问题在二阶段验证，未整改的开具不符合  □ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N