管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：领导层/HACCP小组/综合部/生产部/采购部/质检部/营销部等陪同人员：汪奎雄 | 判定 |
| 审核员：肖新龙【远程】、任泽华【现场】【远程审核沟通方式：腾讯会议/微信/电话/语音】审核时间：2022年06月11日 上午8:30至2022年06月11日 上午12：30 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性肖新龙【远程】任泽华【现场】 |  | 现场/远程检查**《营业执照》**——：☑正本 □副本； ☑原件 □复印件编号：91330824745052243T； 有效期：2002年11月13日至2022年11月12日；经营范围的**相关描述**：罐头（果蔬罐头）生产、销售；认证申请范围：位于浙江省衢州市开化县马金镇绿色食品工业园区浙江天童食品有限公司生产车间水果罐头（黄桃罐头、柑橘罐头、什锦罐头、枇杷罐头、杨梅罐头）的生产； | ☑证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
| 同上肖新龙【远程】任泽华【现场】 |  | 现场/远程检查**《食品生产许可证》**——：☑正本 ☑副本； ☑原件 □复印件编号：SC10933082402678 ； 有效期：2021年08月09日至2023年10月07日；经营范围的**相关描述**：罐头 | ☑证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
| 确定审核范围的合理性肖新龙【远程】任泽华【现场】 |  | 注册地址：开化县马金镇绿色食品工业园区与☑《营业执照》和《食品生产许可证》内容一致。经营地址：浙江省衢州市开化县马金镇绿色食品工业园区与☑生产或服务现场一致 | ☑内容一致□内容不同☑内容一致□内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时）【不适用】肖新龙【远程】任泽华【现场】 |  | 多现场的名称和具体位置：现场1：不适用现场2：与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时）【不适用】肖新龙【远程】任泽华【现场】 |  | 临时现场的名称和具体位置：现场1：不适用现场2：确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时）【不适用】肖新龙【远程】任泽华【现场】 |  | □与组织总部在同一管理体系下运行 □组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理🞎按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）¨与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求□不满足要求 |
| 确定生产/服务流程肖新龙【远程】任泽华【现场】 |  | 生产/服务流程图：见附件 | ☑内容一致□内容不同 |
| 确定有效的员工人数肖新龙【远程】任泽华【现场】 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计51人）管理人员7人；操作人员44人；劳务派遣人员人；临时工人；季节工人； | □与申请一致☑与申请不同 |
| 生产/服务的班次肖新龙【远程】任泽华【现场】 |  | ☑单班（例如：7:30-12:00；13:00- 17 :30；）□双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）□三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月肖新龙【远程】任泽华【现场】 |  | 管理手册发布的时间：2022年01月01日☑至今管理体系已运行3个月以上□至今管理体系运行不足3个月以 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训肖新龙【远程】任泽华【现场】 |  | 标准宣贯的时间：2021年12月10日□QMS □EMS □OHSMS □FSMS ☑HACCP ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）☑满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 | ☑满足要求□不满足要求 |
| FSMS/HACCP运行情况： |  | 🗹《食品生产许可证》/¨《食品流通许可证》编号：SC10933082402678 有效期： 2021年08月09日至2023年10月07日；许可范围：罐头- 了解企业相关法规相关的CNCA专项技术规范1 GB/T 27303-2008 食品安全管理体系 罐头食品生产企业要求相关的CNCA专项技术规范2 生产（卫生）规范1： GB/T 20938-2007 罐头食品企业良好操作规范生产（卫生）规范2： GB 8950-2016 食品安全国家标准 罐头食品生产卫生规范产品执行的食品安全标准1 GB 7098-2015 食品安全国家标准 罐头食品 产品执行的食品安全标准2 - 查看产品食品安全性检验的证据（报告）报告号1： 杨梅罐头；报告编号：QZA21003341 ；报告日期：2021 年 07 月 20 日 报告号2： 枇杷罐头；报告编号：TCQ22004696 ；报告日期：2022 年 05 月 05 日 报告号3： 橘子罐头；报告编号：TCQ22004692 ；报告日期：2022 年 05 月 05 日 报告号4： 黄桃罐头；报告编号：TCQ22004691 ；报告日期：2022 年 05 月 05 日 报告号5： 什锦水果罐头；报告编号：TCQ22004689 ；报告日期：2022 年 05 月 05 日 - 确认生产/服务流程🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明： - 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度；（不适用）¨对委托方进行了有效的控制 ¨对委托方的控制不足，说明： - 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性🗹合理 ¨不够合理，需要改进： -了解适用的食品安全法律和其他要求的获取、识别和实施情况🗹充分 ¨不充分，需要完善： - 了解企业进行合规性评价的有效性 🗹有效 ¨不足，需要完善： - 查看人流图、物流图、水流图、气流图的合理性🗹合理 ¨不够合理，需要改进： - 查看PRP、OPRP和HACCP计划的充分性（仅限FSMS）（不适用）🞎充分 ¨不足，需要改进： - 查看GHP和HACCP计划的充分性（仅限HACCP）🗹充分 ¨不足，需要改进： - 了解食品安全的关键控制点CCP及关键限值CL的合理性及支持性证据🗹合理 🞎不够合理，需要改进：- 了解控制措施的确认、活动的验证和改进方案符合食品安全管理体系标准的要求;🗹符合 ¨不符合，需要改进： - 了解对食品安全管理体系的文件安排的适合内部沟通和与相关供应商、顾客、利益相关方的沟通;🗹符合 ¨不符合，需要改进： - 了解员工的健康（证）的情况；🗹已办理 ¨未办理，需要改进： - 了解标识的方法🗹标签 🗹标牌 🗹区域 ¨编号 ¨胸牌 🗹其他——现场/远程巡视：1）预处理间不合格品无标识；2）成品（桔子罐头、什锦罐头）外包装未见产品生产日期等信息标识；- 了解追溯计划和演练🗹已演练 ¨未演练，需要改进： - 了解产品顾客投诉处理🗹未发生过投诉 ¨发生过投诉，说明： - 了解产品召回/撤回的状况🗹未发生过召回 ¨发生过召回，说明： ¨未进行召回应急演练 🗹进行召回应急演练，说明： 2022-04-29~30日进行演练 - 了解应急准备和响应情况🗹制订了必要的应急预案 ¨未制订了必要的应急预案🗹未发生过紧急事件 ¨发生过紧急事件，说明：¨未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明：停电演练2022-03-10 - 了解食品欺诈预防的控制情况（仅限HACCP）🗹已制订相关制度 ¨未制订相关制度，说明： ¨未进行年度评审 🗹进行年度评审，说明： - 了解致敏物质的管理情况（仅限HACCP）（经识别无致敏原信息） 🞎含麸质的谷类及其制品（小麦、大麦等） ¨甲壳类及其制品（虾、蟹等） ¨鱼类及其制品 ¨蛋及其制品 ¨花生及其制品 ¨大豆及其制品 ¨乳及其制品 ¨坚果及其制品 🞎其他🗹已制订相关制度 ¨未制订相关制度，说明：¨未进行确认和验证 🗹进行确认和验证，说明： （经识别无致敏原信息）  | ☑满足要求□不满足要求☑满足要求□不满足要求□满足要求☑不满足要求 |
| FSMS/HACCP场所巡查: |  | - 观察厂区是否选择了无食品有显著污染的区域，周围环境无虫害大量滋生、废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址，： 🗹符合食品安全和卫生要求 ¨不符合要求，说明： - 观察厂区内合理布局，生活区应与生产区域划分明显有分离或分隔措施，绿化距离合理、地面硬化、环境清洁、无扬尘和积水、无虫害的孳生、适当的排水系统： 🗹符合食品安全和卫生要求 ¨不符合要求，说明： - 观察厂房内部设计和布局合理，避免食品生产中发生交叉污染。满足食品卫生操作要求；对清洁程度的要求合理划分作业区，（清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区）并采取有效分离或分隔。厂房的面积和空间应与生产能力相适应，便于设备安置、清洁消毒、物料存储及人员操作。🗹符合食品安全和卫生要求 ¨不符合要求，说明： - 观察厂房内部结构易于维护、清洁或消毒与采用适当的耐用材料建造，避免食品生产中发生交叉污染。包括顶棚、墙壁、门窗（纱窗）、地面等🗹符合食品安全和卫生要求 ¨不符合要求，说明： - 观察生产用水的来源：🗹城市用水 🞎地下水（井水） 🗹地表水（ 🞎江/ 🗹河/ 🞎湖/ 🞎海）【杀菌冷却用水使用自备水源，与文件中生产用水表述不一致；】 - 观察生产用水（与食品接触）的种类：🞎水源水 ¨纯净水 ¨热水 ¨蒸汽 ¨冰 🗹其他——城市官网用水提供有水质检测报告，报告编号：20220009，报告日期：2022年01月 21 日 检测项目符合GB5749标准要求- 观察排水设施的状况：🗹明排水沟 🞎有水封地漏 ¨其他： - 观察清洁消毒设施的对象：¨原料 🗹包材 ¨工器具 🗹容器（罐/箱） ¨其他： - 观察清洁消毒的方式：🗹水洗 🞎清洗（表面活性剂） 🗹消毒（热水消毒） ¨CIP ¨COP ¨其他： - 观察废弃物存放设施：🞎带盖垃圾桶 🗹不带盖垃圾桶 ¨其他： - 观察个人卫生设施：🗹一次更衣室 ¨二次更衣室 🗹洗手池 ¨手动水龙头 🗹非手动水龙头 🗹干手器 ¨手消毒池 🗹鞋靴消毒 🗹风淋室 ¨淋浴室 ¨其他： 现场/远程巡视：精加工车间的更衣室内洗手液、酒精喷雾器不能使用；更衣室内也无洗手更衣流程；单向门两边均有把手；更衣柜内有食品、杂物等；- 观察工作服的清洗：🞎个人清洗 🗹集中清洗 🗹紫外消毒 - 观察卫生间设施：¨位于车间内 ¨门朝向车间 🗹位于车间外- 观察通风设施：🗹自然通风 🞎人工通风 🗹有防虫害措施 ¨无防虫害措施- 观察照明设施：🗹自然采光 🗹人工照明 🗹带罩灯具 ¨非带罩灯具- 观察仓储设施的分类：🗹原料库 🗹辅料库 🗹添加剂专区 🗹半成品库 🗹产品库🗹常温库： ℃🗹冷藏柜：-0.2℃、0.0℃℃¨冷冻库：——℃- 观察生产车间和仓库内食品添加剂的使用和储存情况：¨不使用任何食品添加剂 ¨不使用限量食品添加剂 🗹使用限量食品添加剂，说明： 见添加剂清单- 观察仓储设施的管理状况：🗹防虫害（蚊蝇）【现场/远程巡视：1）预处理间内产品着地放置；2）预处理间有灭蝇灯未开启，灭蝇纸未及时更换，见问题清单】 🗹防鼠 🗹消防 🗹标识 🗹隔地离墙 🗹温度 🞎湿度 ¨其他- 观察生产设备的管理状况：🗹产量满足生产需要 ¨产量不满足生产需要 ¨说明： 🞎材质满足生产需要 🗹材质不满足生产需要 ¨说明：现场/远程巡视：杀菌线上方的防护布已破损；冷却用水现场未提供余氯验证证据；杀菌冷却工序现场见药品； 🗹运行完好 ¨运行故障 ¨正在维修 ¨说明： 🗹便于清洗 ¨不便于清洗消毒 ¨说明： - 观察生产车间监控设备的管理状况：🗹压力表 🗹温度计 ¨记录仪 ¨试纸 🗹其他 ——电子秤- 观察实验室检测设备的管理状况：🗹种类和精度满足检测需要 ¨种类和精度不满足检测需要 ¨说明： - 观察实验室检测设备的检定/校准状况：🗹标识齐全有效 ¨无标识 ¨超过有效期 ¨说明：  | ☑满足要求□不满足要求□满足要求☑不满足要求□满足要求☑不满足要求□满足要求☑不满足要求□满足要求☑不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更

□ 经营地址变更 ☑ 认证范围变更 ☑ 员工人数变更 □ 临时现场变更 □ 其他  | ☑满足要求□不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 ☑交通食宿 ☑劳保用品 □ 其他：☑ 识别二阶段审核的可行性☑ 二阶段日期的可接受性 ☑审核组成员的可接受性 ☑一阶段的问题在二阶段验证，未完成的开具不符合项□ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求□不满足要求 |

说明：不符合标注N；

附件：生产工艺流程图





