**测量设备溯源抽查表**

编号：0068-2018-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江西远洋保险设备实业集团有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 涂层测厚仪 | 1944068 | 4500 | ±(3%H+1)μm | 标准厚度片(6-992)μm/*U*=0.1μm *(k=2)* | 江西西平计量检测有限公司 | 2022.1.20 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | YY-004 | 5m | ±(0.3+0.2L)mm | 标准钢卷尺±(0.03mm+0.0003L) | 江西西平计量检测有限公司 | 2022.1.20 | √ |
| 质检部 | 钢直尺 | YY-006 | （0-100）cm | ±0.20mm | 三等标准金属线纹尺±(0.03+0.02L)mm | 江西西平计量检测有限公司 | 2022.2.14 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 331442631 | （0-25）mm | ±4μm | 量块5等(5.12-100) mm | 江西西平计量检测有限公司 | 2022.1.20 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 503407 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 精密压力标准装置0.25级 | 樟树市市场和质量监督管理局计量站 | 2022.2.26 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《测量设备管理控制程序》、《测量设备计量确认管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备全部委托江西西平计量检测有限公司、樟树市市场和质量监督管理局计量站检定/校准。测量设备由行政部负责溯源。校准/检定证书由行政部保存。根据抽查5份证书情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022年6 月9日~6月9日 审核员签字： a8188a5ebbf2058af5eec323c46f541 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。