**测量设备溯源抽查表**

编号：0427-2021-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 安徽省汉帮家具制造有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 钢直尺 | L001 | 500mm | ±0.15mm | 三等金属线纹尺标准装置（三等） | 安徽省计量科学研究院 | 2021-08-16 | √ |
| 生产部 | 水平尺 | L010 | 500mm | ±2.0mm | 三等标准金属线纹尺（*U*=(5+10L)μm *k*=2） | 安徽省计量科学研究院 | 2021-08-05 | √ |
| 生产部 | 游标万能角度尺 | A1763076 | 0-320º | ±2＇ | 角度尺检定装置（角度块：1级） | 安徽省计量科学研究院 | 2021-08-05 | √ |
| 质量部 | 精密电子天平 | E811011057 | KD-1000NEC | III级 | 天平检定装置（E1等级、E2等级、F1等级、F2等级） | 安徽省计量科学研究院 | 2021-08-09 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | T13080600 | （0-150）mm | ±0.02mm | 卡尺量具检定装置（量块：3等、4等、5等） | 安徽省计量科学研究院 | 2021-08-12 | √ |
| 质量部 | 木材含水率测量仪 | 2048421 | GM630 | ±2.0% | 电子天平（Ⅰ级） | 广州计量检测技术研究院 | 2021-08-12 | √ |
| 质量部 | 超声波测厚仪 | L012 | SK500 | *U*=0.03mm *k*=2 | 量块（四等） | 安徽中家智锐科技有限公司检测校准中心 | 2021-08-06 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：公司已制定HB/CL01.13-2021《测量设备计量确认管理控制程序》、HB/CL01.12-2021《外部供方管理程序》，HB/CL01.14-2021《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托安徽省计量科学研究院、广州计量检测技术研究院、安徽中家智锐科技有限公司检测校准中心等机构检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 胡雯雯.jpg审核日期：2022年06月25日微信图片_20211218135005审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。