**8#高炉炉顶1#压力过程有效性确认**

**一、概述：采用同一测点两个测量设备比对方法，根据比对结果，验证方法的有效性。**

**二、相关数据：8#高炉炉顶1#压力1结果的不确定度  7.8kPa**

**炉顶压力2压力变送器不确定度：**

**三、比对测量数据（kPa）：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日 期** | **2022.1.30** | |
| **参比机构** | **8#高炉炉顶1#压力1** | **8#高炉炉顶1#压力2** |
| **测量结果** | **210.0kPa** | **210.3kPa** |
|  | **0.3** | |

**四、结果评价**

**评价方法：**

**可确认过程有效。**

****

****

**该过程有效。**



**编制：赵江**

**日期： 2022.1.30**