编号：0991-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 山东南山智尚科技股份有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 服饰公司 | 防护服耐液体静压力测试仪 | 14176 | LFY-252 | *U*=0.0001kPa  *k*=2 | 数字压力校验仪 | 山东特检计量检测有限公司 | 2022.5.26 | √ |
| 服饰公司 | 钢直尺 | 001 | 150㎜ | *U*=0.07㎜  *k*=2 | 三等标准金属线纹尺MPE:±(0.03+0.02*L*)㎜ | 山东特检计量检测有限公司 | 2022.5.26 | √ |
| 精纺总厂 | 纤维细度分析仪 | 201599 | YG002D | *U*=0.5μm  *k*=2 | 测微尺*U*=0.5μm  *k*=3 | 国家纺织计量站 | 2022.2.15 | √ |
| 精纺总厂 | 织物起毛起球仪 | 201572 | YG502-IV | *U*=0.02g *k*=2 | F2等砝码 | 国家纺织计量站 | 2022.2.15 | √ |
| 精纺总厂 | 电子台秤 | B443163895 | TCS-60 | Ⅲ级 | M1级非自动衡器检定装置 | 龙口市检验检测中心 | 2022.7.15 | √ |
| 精纺总厂 | 地磅 | B710804497 | HK3124（IND245） | Ⅲ级 | M1级非自动衡器检定装置 | 龙口市检验检测中心 | 2022.7.15 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**（未）**建最高计量标准项，测量设备由综合管理部负责溯源。公司测量设备全部委托山东特检计量今年初有限公司、龙口市检验检测中心、国家纺织计量站等机构检定/校准，校准/检定证书由综合管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022 年8 月24 日~ 8月25 日  0e4dd26c3d4cf4a6ba96dffc85d2531审核员签字： 微信图片_20210129163202 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。