**测量设备溯源抽查表**

编号：0444=2019-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏凤灵乐器有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质管部 | 外径  千分尺 | QF-002 | （0~25）mm | ±4.0μm | 量块  5等 | 泰兴市产品质量  综合检验检测中心 | 2022.07.25 | √ |
| 生产部（上胶车间） | 数字温度指示调节仪 | WDY-003 | XMTD/  (0~399)℃ | 1.0级 | 多功能温度校验仪  0.02级 | 泰兴市产品质量  综合检验检测中心 | 2022.07.25 | √ |
| 生产部（仓库） | 台秤 | TC-003 | （1-100）kg | Ⅲ级 | 标准砝码组  M1 | 泰兴市产品质量  综合检验检测中心 | 2022.07.25 | √ |
| 生产部（上胶车间） | 温湿  度计 | WS-001 | TH101E | ±0.2℃  ±0.8%RH | 露点仪  温度±0.1℃  露点±0.2℃DP | 泰兴市产品质量  综合检验检测中心 | 2022.07.25 | √ |
| 质管部 | 数显  卡尺 | YB-004 | （0~150）mm | ±0.02mm | 量块  5等 | 泰兴市产品质量  综合检验检测中心 | 2022.07.25 | √ |
| 生产部（刨板车间） | 百分表 | BF-006 | （0~10）mm | ±20μm | 百分表检定仪±4μm | 泰兴市产品质量  综合检验检测中心 | 2022.07.25 | √ |
| 技术设备部 | 游标卡尺 | YB-006 | （0~1000）mm | ±0.07mm | 量块  5等 | 泰兴市产品质量  综合检验检测中心 | 2022.07.25 | √ |
| 生产部 | 压力表 | EY06043815 | (0~1.6)  MPa | 1.6级 | 精密压力表0.25级 | 泰兴市产品质量  综合检验检测中心 | 2022.07.25 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司未建最高计量标准，公司测量设备全部委托泰兴市产品质量综合检验检测中心法定计量机构进行检定，经查 8份测量设备检定证书，都在周期内使用，该公司的检定情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| a4ac7aec7a7f9a3c3ac64e8e7164a34审核日期： 2022年 08月27 日上午~2022年 08月27日下午  蔡萍审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。