编号：1052-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 铜陵有色兴铜机电制造有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 游标卡尺 | 800147 | （0-300）mm | ±0.04mm | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022-08-09 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 412181 | （0-500）mm | ±0.05mm | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022-08-09 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 9050284 | （0-600）mm | ±0.07mm | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022-08-09 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 0661 | （75-100）mm | ±0.005mm | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022-08-09 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 010000101 | （125-150）mm | ±0.006mm | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022-08-09 | √ |
| 质检部 | 内径千分尺 | 120172905 | 50-600mm | ±0.016mm | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022-08-09 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 20220320 | 0-1.6Mpa | 1.6级 | 数字压力校验仪0.05级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022-08-07 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2022 年 09月 18日下午~ 09月 19 日 审核员签字：  部门代表签字：  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。