**测量设备溯源抽查表**

编号：0097-2020-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 江苏文凤化纤集团有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生技部 | 电子单纱强力机 | 052021139 | YG020B-I | 1.0级 | 牛顿砝码0.1N～20NU=0.0005g～0.006g,(k=2) | 江苏银河计量检测有限公司 | 2021-12-11 | √ |
| 安环部 | 压力表 | 20117338634 | （0～1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.25级 | 海安市综合检验检测中心 | 2022-7-13 | √ |
| 生技部 | 电子平台秤 | （P-2） | XK3190-A12+E | Ⅲ级 | 砝码  F1等级 | 海安市综合检验检测中心 | 2021-12-29 | √ |
| 生技部 | 变形丝卷曲仪 | 062018271 | DDY6506 | Ⅱ级 | 电子天平Ⅱ级 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2021-12-11 | √ |
| 质检部 | 缕纱测长仪 | LQ-01 | ZWEIGE—L232 | ±10.0%  ±1.0（mm) | 牛顿砝码0.1N～20NU=0.0005g～0.006g,(k=2)  钢直尺±0.20（mm) | 江苏银河计量检测有限公司 | 2021-12-11 | √ |
| 生技部 | 电子天平 | SHP0700151570（T-9） | FA1004 | Ⅲ级  e=10d=0.1g | 砝码  F1等级 | 海安市综合检验检测中心 | 2021-12-29 | √ |
| 审核综合意见：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认控制程序》、《外部供方管理程序》，《溯源管理控制程序》，公司未建立最高计量标准，所有测量设备均委托江苏银河计量检测有限公司 、海安市综合检验检测中心两个机构进行检定/校准，校准/检定证书由办公室保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2022 年 9 月 25 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。