**测量设备溯源抽查表**

编号：0105-2018-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江西光正金属设备集团有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 品管部 | 涂层测厚仪 | GZ-007 | CM-8825FN | ±（5%H+2）μm | 标准厚度片*U=0.1*μm *k=2* | 湖南航测检测技术有限公司 | 2022.05.05 | √ |
| 品管部 | 千分尺 | 00000-315 | (0-25)mm | ±4μm | 量块*u*=0.10*μm+1×10-6L**k=2* | 湖南航测检测技术有限公司 | 2022.05.05 | √ |
| 生产部 | 压力表 | GZ016 | 0-1.6MPa | 2.5级 | 数字压力计*u*=0.002 MPa,*k=2* | 广东中准检测有限公司 | 2022.05.05 | √ |
| 品管部 | 游标卡尺 | 03000022 | 0-150mm | ±0.03mm | 量块u=1.7μm+1×10-6Lk=2 | 湖南航测检测技术有限公司 | 2022.05.05 | √ |
| 品管部 | 塞尺 | GZ-004 | 0.02-1.00mm | (0.75-1)mm±16μm | 万能测长仪*u=0.6*μm*,*k=2 | 湖南航测检测技术有限公司 | 2022.05.05 | √ |
| 生产部 | 电子吊秤 | 140024 | OCS=XZ5 | Ⅲ级 | 砝码 U=(0.3-3.7)g k=2 | 湖南航测检测技术有限公司 | 2022.05.05 | √ |
| 生产部 | 电子计数秤 | GZ-017 | ACS-6 | Ⅲ级 | 砝码*u=0.2m* g-1.0mg *k=2* | 湖南航测检测技术有限公司 | 2022.05.05 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**（未）**建最高计量标准，测量设备由湖南航测检测技术有限公司和广东中准检测有限公司校准，由综合部负责溯源，校准/检定证书由综合部保存。根据抽查7台测设备的校准情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022年09月27日-28 日上午 f6c9ad4e8139a81500d816919e688f7审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。