编号：1137-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 盐城市宁润玻璃制品有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 百分表 | 06539 | （0-10）mm | ±0.020mm | 全自动指示表检定仪±3um | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022-3-10 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 707-1287 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块5等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022-3-10 | √ |
| 质检部 | 带表游标卡尺 | GS403773 | （0-300）mm | ±0.04mm | 量块5等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022-3-10 | √ |
| 生技部 | 压力表 | 21035848 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2022-11-7 | √ |
| 生技部 | 电子台称 | 0151248 | ACS-30A | Ⅲ级 | 砝码M1等级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2022-11-7 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司（未）建最高计量标准，测量设备由质检部溯源。公司测量设备全部委托扬州市天域计量测试有限公司、阜宁县综合检验检测中心机构校准，校准证书由质检部保存。根据抽查5份证书情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022 年11 月14日下午~11 月 15日 审核员签字：崔秀琴 部门代表签字：  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。