编号：0003-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 杭州海豪实业有限公司 | | | | | 审核员 | 程万荣 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准  机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 钢卷尺 | HH-JC-01 | （0-5）m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺  ±（0.1+0.01L）mm | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2019.12.31 | √ |
| 质检部 | 游标  卡尺 | HH-KC-001 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 5等 | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2019.12.31 | √ |
| 质检部 | 钢直尺 | HH-ZC-001 | (0-600)  mm | ±0.15mm | 金属线纹尺  3等 | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2019.12.31 | √ |
| 质检部 | 塞尺 | HH-SC-001 | (0.02-1.00)mm | U=5.2μm  (k=2) | 万能测长仪  MPE:0.25μm | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2019.12.31 | √ |
| 生技部 | 压力表 | C17842 | Y-100  (0-1.6)MPa | 1.6级 | 压力表检定装置0.05级 | 杭州市余杭区质量计量监测中心 | 2019.7.19 | √ |
| 审核综合意見：    公司未建立计量标准，测量设备全部送至广东省世通仪器检测服务有限公司、杭州市余杭区质量计量监测中心检定、校准，检查5台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年1月5 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |