**测量设备溯源抽查表**

编号：0225-2019-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 南通海鑫建材有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 压力表 | 1083397 | Y-100 | 1.6级 | 精密压力表标准装置  0.25级 | 如东县综合  检验检测中心 | 2022-11-09 | √ |
| 化验室 | 电子天平 | 450164 | JE203 | Ⅰ级 | 天平检定装置  2等 | 如东县综合  检验检测中心 | 2022-04-09 | √ |
| 化验室 | 温湿度表 | 91001 | WSB-A1 | ±2.0℃  ±5%RH | 检定温湿度计标准装置  0.1℃/1%RH | 如东县综合  检验检测中心 | 2022-04-09 | √ |
| 化验室 | 电热鼓风干燥箱 | 8870 | 101-2 | 偏差：±3.0℃ | 温场测量记录仪  U=0.5℃（k=2） | 如东县综合  检验检测中心 | 2022-04-09 | √ |
| 化验室 | 压力试验机 | 116 | TYE-300B | 1级 | 材料试验机检定装置  0.3级 | 如东县综合  检验检测中心 | 2022-04-09 | √ |
| 生产部 | 水泥包装秤 | HJ-008 | BHYW6D | Ⅲ级 | 定量灌装机检定装置  ±0.05% | 如东县综合  检验检测中心 | 2022-04-09 | √ |
| 生产部 | 电子汽车衡 | 20140215 | SCS-150 | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置  M1砝码 | 如东县综合  检验检测中心 | 2022-04-09 | √ |
| 化验室 | 抗渗试验仪 | HG-09 | SS-15 | 1级 | 材料试验机检定装置  0.3级 | 如东县综合  检验检测中心 | 2022-04-09 | √ |
| 审核综合意见：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  公司已制定《计量确认控制程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，未建立最高计量标准，所有测量设备均委托如东县综合检验检测中心进行检定/校准，检定/校准证书由设备科保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2022 年 12月 6日  审核员签字： 周庆明 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。