**测量设备溯源抽查表**

编号：0209-2020-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 自贡市贝尔吉教学仪器设备有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 案秤 | 02 | AGT-10 | III级 | 砝码:M1等级 | 自贡检验检测院 | 2022.5.17 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | 06 | 5m | 2级 | 标准钢卷尺:MPE(0.03+0.03L)mm | 自贡检验检测院 | 2022.5.16 | √ |
| 生产部 | 台秤 | 03 | TGT-500 | III级 | 砝码:M1等级 | 自贡检验检测院 | 2022.5.17 | √ |
| 质检部 | 耐压测试仪 | 1104007--012 | CS2672DX | 5级 | 耐压测试仪校验装置:0.2级 | 自贡检验检测院 | 2022.5.16 | √ |
| 质检部 | 绝缘电阻表 | 7014070 | ZC25-3 | 10级 | 标准可调式高阻箱:0.2级  兆欧表端电压测试仪:1级 | 自贡检验检测院 | 2022.6.1 | √ |
| 生产部 | 线纹钢直角尺 | 07 | (0-200)mm | *U*=0.1mm  *k*=2 | 宽座角尺：1级  金属线纹尺:三等 | 自贡检验检测院 | 2022.5.16 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托自贡检验检测院等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2022年12月8日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。