编号：0164-2019-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 宝鸡市红星锻造有限责任公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技术  质量部 | 外径千分尺 | T97462 | (0-25)㎜ | ±4μm | 4等量块 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2022.11.23 | √ |
| 技术  质量部 | 外径千分尺 | 148530 | (25-50)㎜ | ±4μm | 4等量块 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2022.11.23 | √ |
| 技术  质量部 | 深度千分尺 | 170372886 | (0-100)㎜ | ±5μm | 4等量块 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2022.11.23 | √ |
| 技术  质量部 | 带表卡尺 | 6003645433 | (0-300)㎜ | ±0.02㎜ | 5等量块 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2022.11.23 | √ |
| 技术  质量部 | 游标高度尺 | 1207342976 | (0-300)㎜ | ±0.04㎜ | 4等量块 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2022.11.23 | √ |
| 技术  质量部 | 热电偶 | RDO-01 | WRN-130 | ±8.25°C | 2等标准铂铑铂热电偶 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2022.11.23 | √ |
| 技术  质量部 | 电子秤 | TC-002 | TC-002 | U=3g k=2 | M2级砝码组 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2022.11.23 | √ |
| 技术  质量部 | 布氏硬度计 | A112613030 | TH600 | ±2.5% | 标准布氏硬度块 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2022.11.23 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  该公司未建立计量标准，测量设备全部送至江苏世通仪器检测服务有限公司校准，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022年12月16日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。