编号：0141-2023

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 安徽中飞管道科技有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 电子吊秤 | ZF-CL-009 | OCS-2t-VF | Ⅲ级 | 砝码  F1级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2022.12.07 | √ |
| 生产部 | 外径精密  兀尺 | ZF-CL-016 | （100-225）mm/0.02mm | ±0.05mm | 接触式干涉仪  *U*=0.02µm  K=2 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2022.12.07 | √ |
| 生产部 | 真空  压力表 | ZF-CL-013 | （-0.1--0）MPa | 2.5级 | 精密压力表  0.4级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2022.12.07 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | ZF-CL-010 | (0-150)mm | ±0.03mm | 量块  四等 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2022.12.07 | √ |
| 质检部 | 电子万能试验机 | ZF-CL-008 | WDS-20 | ±1% | 标准测力仪  0.3级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2022.12.07 | √ |
| 质检部 | 熔体流动速率测定仪 | ZF-CL-003 | XNR-450B | ±0.5℃ | 标准水银温度计  U=0.06℃ k=2 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2022.12.07 | √ |
| 质检部 | 电子  汽车衡 | ZF-CL-021 | SCS-100t | Ⅲ级 | 砝码  F2等级 | 巢湖市市场监督管理局 | 2022.12.19 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备委托深圳中恒检测技术有限公司、巢湖市市场监督管理局进行检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2023 年 02 月 20 日~ 02月21日 上午  审核员签字： 王晓巍 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。