**测量设备溯源抽查表**

编号：0038-2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 山西德隆达电气制造有限公司 | 审核员 | 温红玲 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 生产技术部 | 外径千分尺 | 47947 | 0-25mm | MPE=±4µm | 专用量块3等平面平晶1级刀口形角尺0级 | 广东中准检测有限公司 | 2022-6-11 | √ |
| 生产技术部 | 公法线千分尺 | 210217587 | （400-425）mm | MPE=±0.012mm | 量块三等2级平面平晶1级 | 广东中准检测有限公司 | 2022-6-11 | √ |
| 生产技术部 | 涂层测厚仪 | 20K080079 | 0-1700µm | *U*=2.5%*k*=2 | 测厚仪标准片MPE=±1.0% | 广东中准检测有限公司 | 2022-6-11 | √ |
| 生产技术部 | 数显卡尺 | 405040069 | 0-500mm | MPE=±0.05mm | 量块五等3级量块四等 | 广东中准检测有限公司 | 2022-6-11 | √ |
| 生产技术部 | 数显卡尺 | 1905070001 | 0-1000mm | MPE=±0.07mm | 量块4等量块三等2级 | 广东中准检测有限公司 | 2022-6-11 | √ |
| 生产技术部 | 游标万能角度尺 | 7401390177 | 0-320° | MPE=±2′ | 角度量块1级 | 广东中准检测有限公司 | 2022-6-11 | √ |
| 生产技术部 | 压力表 | YLB-03 | 0-25MPa | 准确度等级1.6级 | 精密压力表0.25级 | 山西东飞创信计量检测有限公司 | 2022-6-11 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，公司测量设备全部委托广东中准检测有限公司和山西东飞创信计量检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由生产技术部保存。现场抽查7份证书，量值可溯源至国家计量基准，根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2023年02月20日 上午至2023年02月21日 (共1.5天)*微信图片_20220401070432*审核员签字： 部门代表签字：微信图片_20230221113428 |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。