编号：0051-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 安阳中联水泥有限公司龙安分公司 | | | | | 审核员 | 于养奇 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准  机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产品质部 | 游标卡尺 | 246935 | （0-300）mm | ±0.02mm | 4等量块 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2019.10.30 | √ |
| 生产品质部 | 电子台秤 | 591 | TCS-150 | Ⅲ级 | M1等级砝码 | 安阳县质量技术监督检验测试中心 | 2019.9.30 | √ |
| 生产品质部 | 电子台秤 | 588 | TCS-150 | Ⅲ级 | M1等级砝码 | 2019.9.30 | √ |
| 生产品质部 | 电子天平 | 56128 | FA1004 | Ⅱ级 | F1等级砝码 | 2019.9.30 | √ |
| 生产品质部 | 电子天平 | 22691333 | DT224S | Ⅱ级 | F1等级砝码 | 2019.9.30 | √ |
| 生产品质部 | 电子天平 | 22691290 | BT2202S | Ⅱ级 | F1等级砝码 | 2019.9.30 | √ |
| 包装 | 水泥定量包装机 | 140109 | BHYW-8 | 0.1级 | M1等级砝码 | 2019.9.30 | √ |
| 包装 | 水泥定量包装机 | 140110 | BHYW-8 | 0.1级 | M1等级砝码 | 2019.9.30 | √ |
| 审核综合意見：    公司未建立计量标准，测量设备全部送至深圳天溯计量检测股份有限公司安阳县质量技术监督检验测试中心校准，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年03月26 日  5f4167a3f64cf02d39cee354b56e065  审核员签字： 部门代表签字：a878e2d8bedf003b505c65635f3142f | | | | | | | | |