编号：0030-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆市考维尔自动化设备制造有限公司 | 审核员 | 张龙光 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 技术质量部 | 外径千分尺 | 50702 | 100-125mm | ±0.01mm | 量块4等 | 沈阳计量测试院 | 2020.3.3 | √ |
| 技术质量部 | 压力表 | 4561258 | （0-40）Mpa | 1.6 | 活塞式压力计0.05级 | 沈阳计量测试院 | 2019.9.10 | √ |
| 技术质量部 | 游标卡尺 | 128073 | 0-300mm | ±0.02mm | 量块5等 | 沈阳计量测试院 | 2020.3.13 | √ |
| 技术质量部 | 游标卡尺 | 123052 | 0-300mm | ±0.02mm | 量块5等 | 沈阳计量测试院 | 2020.3.13 | √ |
| 技术质量部 | 外径千分尺 | 2015210742 | 50-75mm | ±0.01mm | 量块4等 | 沈阳计量测试院 | 2020.3.3 | √ |
| 技术质量部 | 外径千分尺 | 910515 | 25-50mm | ±0.01mm | 量块4等 | 沈阳计量测试院 | 2020.3.3 | √ |
| 技术质量部 | 便携式硬度计 | 15646864 | TH110 | ±2HB | U=0.9% | 沈阳计量测试院 | 2020.3.13 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：公司未建立最高标准，测量设备送至沈阳计量测试院检定，抽查7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |
| 审核日期： 2020年04月12日审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**