编号：0092-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江西天丰建设集团管业科技有限公司 | | | | | 审核员 | 郭小红、胡九根 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质管部 | 电子数显卡尺 | K16E180476 | （0-150）mm | *U*=0.02mm（k=2） | 4等 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020-4-14 | √ |
| 质管部 | 真空压力表 | 17040799 | (0～0.1)MPa | *U*=0.0005 MPa（k=2） | 0.4级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020-4-16 | √ |
| 质管部 | π尺 | TF-πC-001 | （300～600）mm | *U*=（3+4.2L）μm，L:m（k=2） | *U*= *5μm+5×10-6L*（k=2） | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020-4-16 | √ |
| 质管部 | 马弗炉 | TF-DFL-001 | TC-1000-2.5 | *U*=1.6℃（k=2） | *U*=0.2℃（k=2） | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020-4-14 | √ |
| 质管部 | 宣读式电子密度计 | 20160907 | TC-300 | *U*=0.003g（k=2） | F1级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020-4-14 | √ |
| 质管部 | 水分仪 | 201609052 | TC-50 | U=0.003g（k=2） | F1级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020-4-14 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  查该公司建立了测量设备台帐，测量设备均外送深圳中恒检测技术有限公司机构检定校准，随机抽查6台测量设备，均按照公司文件的要求，按周期送检，检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致，且都在有效期，测量设备量值溯源真实有效，符合规定要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年5月23日~ 5月24日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**