编号：0264-2019-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆市嘉顺石油机械设备有限公司 | 审核员 | 焦秀伟 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 游标卡尺 | 935275 | 0-300mm | ±0.03mm | 量块5等 | 沈阳计量测试院 | 2019.8.23 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 356286 | 0-300mm | ±0.03mm | 量块5等 | 沈阳计量测试院 | 2019.8.23 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 347286 | 0-300mm | ±0.03mm | 量块5等 | 沈阳计量测试院 | 2019.8.23 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 823178 | 0-300mm | ±0.03mm | 量块5等 | 沈阳计量测试院 | 2019.8.23 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 745982 | 0-300mm | ±0.03mm | 量块5等 | 沈阳计量测试院 | 2019.8.23 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 3783476 | （0-0.6）Mpa | ±1.6 | 活塞式压力计0.05级 | 沈阳计量测试院 | 2019.9.10 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 289573 | 25-50mm | ±4µm | 量块4等 | 沈阳计量测试院 | 2019.8.23 | √ |
| 质检部 | 布式硬度计 | 56232558 | HB-3000型 | U=1.2%k=2 | 布氏硬度块0.9% | 沈阳计量测试院 | 2019.12.30 | √ |
| 审核综合意见：公司未建立最高标准，测量设备送至沈阳计量测试院检定，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |
| 审核日期：2020年5月14日审核员签字： 部门代表签字： |