编号：0010-2018-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 江苏华昌化工股份有限公司 | | | | | 审核员 | 陈秉桦 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/不确定度 | 测量标准装置准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准  日期 | 符合打√  不符合打× |
| 测量管理处 | 精密数字压力计 | 1201626 | HW-YBS-WY | 0.1级 | 数字压力计检定装置  *U*rel=0.016% (k=2) | 江苏省计量科学  研究院 | 2019.10.15. | √ |
| 测量管理处 | 热电阻 | 01 | WZP-240型 | B级 | 铂电阻温度计标准装置 二等 | 张家港市检验检测中心  张家港市计量测试所 | 2019.11.02 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 17021253 | （0-10）  MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置  0.4级 | 张家港市检验检测中心  张家港市计量测试所 | 2020.04.26. | √ |
| 测量管理处 | 标准水银温度计 | 45 | 棒式  （50-100）℃ | ±0.15℃ | 铂电阻温度计标准装置 二等 | 苏州市计量测试院 | 2019.12.23 | √ |
| 物流管理部 | 电子汽车衡 | 1207241200 | SCS-100 | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置  M1等级 M12等级 | 张家港市检验检测中心  张家港市计量测试所 | 2020.03.10 | √ |
| 生产车间 | 科里奥利质量流量计 | 13082047 | F200S382CCAPMZZZZ | 0.5级 | 水流量标准装置  *U*=(0.034-0.21)%,k=2 | 常州市计量测试技术研究所 | 2019.12.26. | √ |
| 测量管理处 | 精密压力表 | JPI-16078763 | （0-10）  MPa | 0.4级 | 精密压力表检定装置  0.05级 | 张家港市检验检测中心  张家港市计量测试所 | 2019.08.15 | √ |
| 生产车间 | 涡街流量计 | DC1811023 | DY100 | 1.5级 | 临界流文利喷嘴法气体流量标准装置  U=0.3% （k=2） | 张家港市检验检测中心  张家港市计量测试所 | 2018.12.28. | √ |
| 审核综合意見：  企业建立《0.4级 精密压力表标准装置》（【2010】县量标张家港企证字第1043号）、《0.05级 三相电能表检定装置》（【2019】县量标张家港企证字第0001号）和《0.2级 压力变送器检定装置》（【2013】县量标张家港企证字第1016号）等9项计量标准，由张家港市市场监督管理局考核发证。  测量设备均能溯源到法定计量检定机构：江苏省计量科学研究院（（国）法计（2017）01022）、苏州市计量测试院（（苏）法计（2018）1005号）、张家港市检验检测中心张家港市计量测试所（（苏）法计）（2019）002号），常州市计量测试技术研究所，经查8份测量设备检定/校准证书，溯源符合标准要求. | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年6月13日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

测量设备溯源抽查表