**专业培训记录**

**□QMS** **□50430** **■EMS** **□OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **重庆新士腾包装制品有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **14.02.02** |
| **教师姓名** | **文平** | **专业** | **14.02.02** | **培训地点** |  |
| **受培训人员** | **姓名** |  | **杨珍全** |  |  |  |  |
| **专业代码** |  | **14.02.02** |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | EPE珍珠棉制品:配料——发泡——卷材——粘合——分切——冲压——组装——移印——检验——入库。珍珠棉袋：配料——发泡—覆膜—折边—制袋；PE袋：配料——吹膜——调机——上卷制袋——收袋——检验——包装标识——入库发泡、吹膜过程为关键过程。 |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制** | 原材料的选用、生产方案策划、工艺实施过程中对环境的影响，依据相关标准和作业指导书控制。 |
| **重要环境及控制措施** | 重要环境因素：潜在火灾；固废排放；废气排放；噪声排放；化学品泄漏。火灾、固体废弃物、废气排放；噪声排放采取分类收集、管理方案和预案措施管理。 |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | **/** |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | 污水综合排放标准（GB8978-1996）、合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572-2015）、恶臭污染物排放标准（GB14554-93），工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-20018） |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | **/** |
| **其它相关知识** |  |

**填表人(专业人员)： 日期：2020.6.15 审核组长： 日期：2020.6.15**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**