**专业培训记录**

**■QMS** **□EMS** **□OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **景德镇锐航机械有限公司** | | | **专业小类/**  **项目代码** | **04.04.02;14.02.04;17.12.01;22.05.03** |
| **教师姓名** | | 邱燕琴 | **专业** | 04.04.02,14.02.04,22.05.03 | **培训地点** | **办公室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **文波** |  |  |  |  |
| **专业代码** | 04.04.02,14.02.04,22.05.03 |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **生产工艺流程**  **包装箱：下料-----切割----订装组装----检验-----入库**    **内饰件：下料----裁剪-----缝制—铆装--检验-----入库**    **塑料件：下料—烘干—注塑—修剪—检验—入库**    **航空地面设备（外挂托运装置）：采购件--焊接---组装--检验--成品交付** | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | 关键过程有切割、裁剪、缝制、注塑、焊接过程，主要是控制产品的规格尺寸，颜色外观等。  特殊过程有注塑、焊接过程。 | | | | |
| **重要环境及控制措施** | |  | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | |  | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 中华人民共和国质量法、劳动法， GB/T 14486-2008塑料模塑件尺寸公差、GB 18401-2003国家纺织产品基本安全技术规范、GJB-145A-93 防护包装规范、GB/T6892-2006一般用工业铝及铝合金挤压型材、GB/T1804 一般公差 线性尺寸的未注公差、GB/T11335 未注公差角度的极限偏差和客户图纸要求， | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | 检验外观、规格，不需要型式检验。 | | | | |
| **其它相关知识** | |  | | | | |

**填表人(专业人员)：** 邱燕琴 **日期： 2020.6.22 审核组长： 文波 日期：2020.6.22**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**