编号：0092-2018-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 湖南城通塑业科技有限公司 | | | | | 审核员 | 孙保健 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准  机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技术部 | 钢卷尺 | DL9010B | 10m | Ｕ=0.1㎜ K=2 | 标准钢卷尺 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.05.07 | √ |
| 技术部 | 地中衡 | 18111700851 | XK3190-A12 | Ⅲ级 | 标准砝码  M2 | 2020.05.07 | √ |
| 技术部 | 溶体流动速率仪 | 2263 | XNR--400B | ±0.5℃ | 标准铂热电阻温度计  二等 | 2020.05.07 | √ |
| 技术部 | 管材耐压爆破试验机 | 3477 | XGY--16A | U=0.2% K=2 | 工作测力仪 | 2020.05.07 | √ |
| 技术部 | 电子天平 | 1951 | HZ2004 | Ⅱ级 | 标准砝码  F1 | 2020.05.07 | √ |
| 技术部 | 游标卡尺 | 15C1803554 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 4等 | 2020.05.07 | √ |
| 技术部 | π尺 | 290266 | D50-315mm | ±0.02mm | 金属线纹尺  3等 | 2020.05.07 | √ |
| 审核综合意見：    公司未建立计量标准，测量设备全部送至深圳华科计量检测技术有限公司检定、校准，抽查7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年07月15 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |