编号：0093 -2018-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 安庆市悦发管业有限公司 | | | | | 审核员 | 杜黎鸣 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产技术部 | 静液压试验机 | 1504047 | XGY-10B-Ⅲ | Urel=0.5%,(k=2) | 智能数字压力校验计：0.05级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2019.07.01 | √ |
| 生产技术部 | 熔体流动速率仪 | 16505015 | XNR-400 | U=0.5℃，k=2 | 温度计：Ⅱ级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2019.07.01 | √ |
| 生产技术部 | 万能试验机 | 1707024 | UTM-1432 | Urel=0.7%,(k=2) | 标准测力装置0～50）kN/0.1级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2019.07.01 | √ |
| 生产技术部 | 电子天平 | 2013087 | JA1003A | U=0.003g (k=2) | 砝码 F1级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2019.07.01 | √ |
| 生产技术部 | π尺 | YF-BJYB-1 | （100～225）mm | U=0.06mm (k=2) | 数显外进千分尺：0.002mm  万能工具显微镜： U=0.4μm (k=2) | / | 2019.07.01 | √ |
| 生产技术部 | 压力表 | YF-YLB-05 | (0～1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.4级 | 怀宁县市场监督检验所 | 2019.07.01 | √ |
| 生产技术部 | 温控仪 | WKY-1 | PXR-5 | U=1 (k=2) | 过程校准仪：0.02级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2019.07.01 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | YF-YBKC-1 | （0-200）mm | U=0.02mm (k=2) | 平面平品：1级  量块：4等 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2019.07.01 | √ |
| 生产技术部 | 电子汽车衡 | 15F0113 | SCS-80 | Ⅲ | M1等级， F2等级 | 怀宁县市场监督检验所 | 2019.07.01 |  |
| 生产技术部 | 电子台秤 | 167506 | TCS-150 | Ⅲ | M1等级， F2等级 | 怀宁县市场监督检验所 | 2019.07.01 |  |
| 审核综合意見：  抽查该公司测量设备由湖南航测检测技术服务有限公司、上海捷翔测控技术有限公司、怀宁县市场监督检验所检定/校准，经查10份测试设备报告，填写规范，无遗漏，授权人签章有效，符合要求。量值均可溯源至上级法定计量标准器。  备注：2020年7月6日上述测量设备已送检，检定/检测证书未返回。特此说明。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年7月12日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**