编号：0139-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 审核员 | 孙保健 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产中心 | 压力表 | 19697 | (0-1.6)Mpa | 1.6级 | 0.4级精密压力表检定装置 | 高邮市计量测试所 | 2020.04.14 | √ |
| 生产中心 | 压力表 | 2001017 | (0-2.5)Mpa | 1.6级 | 0.4级精密压力表检定装置 | 高邮市计量测试所 | 2020.04.14 | √ |
| 生产中心 | 游标卡尺 | 无 | (0-150)㎜ | 0.02㎜ | 5等量块 | 高邮市计量测试所 | 2020.03.03 | √ |
| 生产中心 | 温湿度计 | WX2001 | JWS-D2A | U=0.6℃ K=2 | 机械式温湿度计检定装置 | 高邮市计量测试所 | 2020.03.03 | √ |
| 生产中心 | 电子天平 | 无 | ATAY | Ⅱ级 | F₂等级砝码 | 高邮市计量测试所 | 2020.03.03 | √ |
| 品质部 | 液相色谱仪 | WXTC-ZJ-007 | 1260 | U=6% K=2 | 标准物质 | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2020.03.04 | √ |
| 品质部 | 原子荧光光度计 | WXJC-ZJ-002 | AFS-8520 | U=1.4 ×10ˉ⁶mg K=2 | U=0.6% K=2 | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2020.03.04 | √ |
| 审核综合意見：公司未建立计量标准，测量设备全部送至高邮市计量测试所、广东省世通仪器检测服务有限公司检定、校准，抽查7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |
| 审核日期： 2020年07月20 日~07月21日审核员签字： 部门代表签字： 2020.07.21 |

**测量设备溯源抽查表**