编号：0144-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏爱贝尔玩具有限公司 | 审核员 | 丁紫娟 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产质量部 | 钢卷尺 | 01 | 0-5m | *U*=0.1mm k=2 | 标准金属尺三等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020/4/30 | √ |
| 生产质量部 | 钢卷尺 | 02 | 0-30m | *U*=0.2mm k=2 | 标准金属尺三等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020/2/24 | √ |
| 生产质量部 | 推拉力计 | 009 | NK-300 | *U*=14gf k=2 | 标准砝码F1等、F2等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020/4/30 | √ |
| 生产质量部 | 测厚仪 | 01 | 0-1mm | *U*=(5.6+5.8×10-2L)um k=2 | 三等量块 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020/2/24 | √ |
| 生产质量部 | 扭力计 | 004 | 9BTG/SGK | *U*rel=1.6 K=2 | 扭力测量仪 1级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020/4/30 | √ |
| 生产质量部 | 游标卡尺 | HC002 | 0-200mm | *U*=0.012mm k=2 | 五等量块 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020/4/30 | √ |
| 生产质量部 | 测试圆杆 | 006 | ￠（3-12mm） | ±0.05mm | 工具显微镜 ±（1+L/100）um | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020/4/30 | √ |
| 生产质量部 | 外径千分尺 | B836 | 0-25mm | ±0.004mm | 四等量块 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020/7/10 |  |
| 生产质量部 | 倒圆半径规 | 01 | R6.0-6.5mm | *U*=1.9um k=2 | 工具显微镜 ±（1+L/100）um | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020/2/24 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）公司测量设备全部送外检定校准。校准机构按《外部供方管理程序》管理，公司校准证书由生产质量部保存，现场抽查9份证书，均由中国航发南方工业有限公司计量实验室校准，量值可溯源至国家计量基准，符合公司对溯源性管理的要求。 |
| 审核日期： 2020 年 7 月 24 日~ 7 月 25 日审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**