编号：0134-2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏旭龙环境科技有限公司 | 审核员 | 余慧 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 技术部 | 耐压测试仪 | 71073 | MS2670DN | 5级 | 耐压测试仪检定装置MPE：直流：（±0.3%+5字）、交流：（±0.5%+5字） | 张家港市计量测试所 | 2019.5.15 | √ |
| 技术部 | 兆欧表 | 9014309 | ZC25－3 | 10级 | 兆欧表检定装置0.2级 | 张家港市计量测试所 | 2019.5.13 | √ |
| 生产部 | 电子天平 | T1026820072475121406010 | BSM220.4 | I级 | 砝码E2、、 F1等级 | 张家港市计量测试所 | 2019.8.09 | √ |
| 技术部 | 数字压力计 | B46390 | （－0.1－1）MPa | 1.0级 | 数字压力计0.02级 | 苏州市计量测试院 | 2019.6.20 | √ |
| 技术部 | 游标卡尺 | 14110615 | （0～300）mm | ±0.04mm | 量块五等 | 张家港市计量测试所 | 2019.8.13 | √ |
| 生产部 | 砝码 | / | 200g | F2等级 | 砝码F1等级 | 张家港市计量测试所 | 2019.4.19 | √ |
| 生产部 | 数字温度计 | / | SW-108 | U＝0.4℃（k=2） | 标准温度计MPE：±0.1℃ | 张家港市计量测试所 | 2019.8.05 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）企业建测量设备委托张家港市计量测试所等法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 7份测量设备检定/校准证书，都在周期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致。 |
| 审核日期：2019年 9月 8日~ 9月 9日 审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**