|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 江苏华东正大空调设备有限公司 | | | | | 审核员 | 尹彩侠 | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准  机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量部 | 涂层  测厚仪 | JS-JL-26 | EC-770S | ±(2%H+1)  um | 标准膜片±1% | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 2019.09.16 | √ |
| 质量部 | 带表  游标卡尺 | 1115002 | 0-150m m | ±0.02m m | 量块5等 | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 2020.03.04 | √ |
| 质量部 | 钢卷尺 | JS-JL-04 | 3.5m | 2级 | 标准钢卷尺1级 | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 2020.03.04 | √ |
| 质量部 | 手持指针式推拉力计 | 35112051 | NK-200 | M2等级 | 砝码F1等级 | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 2020.03.06 | √ |
| 质量部 | 电子  汽车衡 | 130467 | SCS-100 | Ⅲ级 | 衡器检定装置M1等级 | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 2020.05.09 | √ |
| 质量部 | 外径千分尺 | JS-JL-02 | 0-25m m | ±0.004m m | 量块5等 | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 2020.03.04 | √ |
| 质量部 | 数显恒温水浴锅 | JS-JL-20 | HH-2 | *U*=0.2℃(k=2) | 特稳携式校验仪0.02级 | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 2020.02.28 | √ |
| 质量部 | 兆欧表 | 5016415 | ZC25-3 | *10级* | 绝缘电阻表检定装置0.1级 | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 2020.06.28 |  |
| 审核综合意見：  查该公司《测量设备台账》，测量设备送靖江市产品质量综合检验检测中心法定计量检定机构检定／校准，抽8台测量设备 ，经查其检定、校准证书 ，填写规范，符合要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年07月31日 上午至2020年07月31日 下午 (共1.0天)  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |