编号：0065-2018-2019

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | **大庆云博石油科技有限公司** | | | | | 审核员 | 王玉玲 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 型号  规格 | 设备  编号 | 测量设备  准确度级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 1 | 万能角度尺 | （0-320°） | 8304747 | ±2′ | 角度块一级 | 黑龙江建材与环境计量站 | 2020.07.30 | √ |
| 2 | 游标卡尺 | (0-300)mm | 1-1161 | ±0.03mm | 量块5等 | 黑龙江建材与环境计量站 | 2020.07.30 | √ |
| 3 | 外径千分尺 | (50-75)mm | W-4375 | ±1μm | 量块5等 | 黑龙江建材与环境计量站 | 2020.07.30 | √ |
| 4 | 游标卡尺 | (0-200)mm | 4508 | ±0.03mm | 量块5等 | 黑龙江建材与环境计量站 | 2020.07.30 | √ |
| 5 | 内径百分表 | 50-160mm | 1418 | ±0.01mm | 数显指示仪表检定仪 | 黑龙江建材与环境计量站 | 2020.07.30 | √ |
| 6 | 压力表 | (0-2.5)MPa | 25383 | 1.6％ | 精密压力表0.25级 | 黑龙江建材与环境计量站 | 2020.07.30 | √ |
| 7 | 高度尺 | (0-300)mm | 911573 | ±0.03mm | 量块5等 | 黑龙江建材与环境计量站 | 2020.07.30 | √ |
| 8 | 游标卡尺 | （0-150）mm | 41249 | ±0.02mm | 量块5等 | 黑龙江建材与环境计量站 | 2020.07.30 | √ |
| 审核综合意见：  该公司未建立最高计量标准,所有测量设备送检至有相应资质的机构进行检定、校准，抽查8份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年8月12日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |