编号：0092-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏凤灵乐器有限公司 | 审核员 | 蔡 萍 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 技术设备部 | 高度卡尺 | 2045722 YB-001 | （0~300）mm | ±0.04mm | 量块12块组5等 | 泰兴市产质量综合检验检测中心 | 2020.7.28 | √ |
| 技术设备部 | 数显卡尺 | YB-003 | （0~150）mm | ±0.02mm | 量块12块组5等 | 泰兴市产质量综合检验检测中心 | 2020.7.28 | √ |
| 技术设备部 | 外径千分尺 | QF-001 | （0~25）mm | ±4um | 量块20块组5等 | 泰兴市产质量综合检验检测中心 | 2020.7.28 | √ |
| 技术设备部 | 百分表 | 401881BF-001 | （0~10）mm | ±18um | 百分表检定仪±4um | 泰兴市产质量综合检验检测中心 | 2020.7.28 | √ |
| 技术设备部 | 数字温度指示调节仪 | WDY-005 | XMTD | 1.0级 | 多功能温度校验仪0.02级 | 泰兴市产质量综合检验检测中心 | 2020.7.28 | √ |
| 技术设备部 | 温湿度计 | WS-001 | TH | ±2.0℃ ±1.5%RH | 温度±0.1℃，露点±0.2℃DP | 泰兴市产质量综合检验检测中心 | 2020.7.28 | √ |
| 技术设备部 | 台秤 | TC-002 | TGT-500 | Ⅲ级 | 标准砝码组M1 | 泰兴市产质量综合检验检测中心 | 2020.7.28 | √ |
| 技术设备部 | 压力表 | FL-F01 | （0~1.6）MPa | 2.5级 | 精密压力表0.25级 | 泰兴市产质量综合检验检测中心 | 2020.7.28 | √ |
| 审核综合意見： 该公司所有测量设备均送检至泰兴市产质量综合检验检测中心，经查 8份测量设备证书报告，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均可溯源至上级法定计量标准器。 |
| 审核日期： 2020年08月17日 上午至2020年08月17日 下午 (共1.0天)审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**