编号：0097-2019-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | | | | | | 审核员 | | 鞠录梅 | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | | 检定/校准日期 | | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 压力表 | 060 | （0~4）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 上海市松江区计量质量检测所 | | 检定：2020-05-12 | | √ |
| 生产部 | 压力表 | 001 | （0~40）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 上海市松江区计量质量检测所 | | 检定：2020-05-12 | | √ |
| 生产部 | 压力表 | 068 | （0~0.25）MPa | 2.5级 | 精密压力表0.4级 | 上海市松江区计量质量检测所 | | 检定：2020-05-12 | | √ |
| 生产部 | 压力表 | 025 | （0~25）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 上海市松江区计量质量检测所 | | 检定：2020-05-12 | | √ |
| 质保部 | 外径千分尺 | B193 | （25~50）mm | ±0.004mm | 量块  3等 | 上海市松江区计量质量检测所 | | 检定：2020-05-11 | | √ |
| 质保部 | 游标卡尺 | 2-50800130 | （0~300）mm | ±0.03mm | 量块  3等 | 上海市松江区计量质量检测所 | | 检定：2020-05-12 | | √ |
| 质保部 | 外径千分尺 | E571 | （75~100）mm | ±0.005mm | 量块  3等 | 上海市松江区计量质量检测所 | | 检定：2020-05-12 | | √ |
| 审核综合意见：  该公司已建立《量值溯源管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，抽查《监视和测量设备台账》中7件计量器具的检定证书，其检定结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求。 | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年8月29日上午~8月30日上午    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**