编号：0038-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 陕西华强精密铸造有限公司 | 审核员 |  |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产经营部 | 压力表 | 05148815H | （0-.25)MPa | 1.6级 | 0.05级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 2020/06/26 |  |
| 技术质量部 | 直读光谱仪 | 2252 | GS1000-II | B级 | 1级标物 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 2019/11/07 | √ |
| 生产经营部 | 电子台秤 | 677039 | TCS-150型 | 合格 | 砝码 | 岐山县质量技术监督检测检验所 | 2020/06/29 | √ |
| 技术质量部 | 布式硬度计 | B1473 | HB--3000B-1 | 合格 | 标准级硬度块 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 2020/07/14 | √ |
| 技术质量部 | 液压式万能试验机 | 012 | WE---600D | 1级 | 标准测力仪 0. 1级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 2020/07/14 | √ |
| 生产经营部 | 游标卡尺 | HQ11-3-10 | （0-300）mm | 0.02mm | 量块 5等 | 岐山县质量技术监督检测检验所 | 2020/06/23 | √ |
| 技术质量部 | QT450标准样品 | CSBS11043c-2018 | QT450 | 1级标准物质 | —— | 中国船舶重工集团第十二研究所标准物质研究室 | 有效期至：2028年03月 | √ |
| 生产经营部 | 压力表 | HQ-003 | 0-15MPa | 2.5级 | 0.4级 | 岐山县质量技术监督检测检验所 | 200/06/03 | √ |
| 生产经营部 | 高度尺 | HQ12-39 | （0-500）mm | 0.02mm | 量块 5等 | 岐山县质量技术监督检测检验所 | 2020/06/23 | √ |
| 生产经营部 | 深度尺 | HQ13-3 | （0-200）mm | 0.02mm | 量块 5等 | 岐山县质量技术监督检测检验所 | 2020/06/23 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）该公司已建立《量值溯源管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，企业未建立最高标准器，抽查《监视和测量设备一览表》中10件计量器具的检定、校准证书，其检定、校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求，均可溯源至法定计量机构及有资质的校准机构进行检定或校准。 |
| 审核日期： 2020 年 9 月 25 日~ 9 月 26 日审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**