编号：0137-2019-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 宝鸡天王机械有限责任公司 | | | | | 审核员 | 孙保健 | |
| 部门 | 测量  设备  名称 | 型号  规格 | 设备  编号 | 测量设备  准确度级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 外径千分尺 | (25-50)㎜/0.01㎜ | 1025032 | U=0.01㎜K=2 | 3等量块 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.06.17 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | (50-75)㎜/0.01㎜ | 471 | U=0.01㎜K=2 | 3等量块 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.06.17 | √ |
| 生产部 | 游标高度尺 | (0-500)㎜/0.02㎜ | B00753 | U=0.02㎜K=2 | 3等量块 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.06.17 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | (0--150)㎜/0.02㎜ | 5812030098 | U=0.02㎜K=2 | 3等量块 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.06.17 | √ |
| 生产部 | 微米千分尺 | (0-25)㎜/0.001㎜ | 50629 | U=0.001㎜K=2 | 3等量块 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.06.17 | √ |
| 生产部 | 公法线千分尺 | (25-50)㎜/0.01㎜ | 1400608 | U=0.01㎜K=2 | 3等量块 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.06.17 | √ |
| 审核综合意见：  企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至江苏世通仪器检测服务有限公司检定/校准，抽查6份测量设备，量值溯源满足要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年 09月 22日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |