编号：0145-2019-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆市丛宇环保科技有限公司 | 审核员 | 王玉玲 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 车间 | 游标卡尺 | 47021 | （0-200）mm | ±0.02mm | 量块3等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.9.14 | √ |
| 车间 | 万能角度尺 | 125 | 0-320° | ±2＇ | 标准角度块1级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.9.14 | √ |
| 车间 | 外径千分尺 | 8923 | （125-150） mm | ±0.001mm | 量块4等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.9.14 | √ |
| 车间 | 深度游标卡尺 | 7736 | （0-300） mm | ±0.02mm | 量块4等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.9.14 | √ |
| 车间 | 压力表 | 204517 | （0-4）Mpa | 1.6级 | 便携式压力效验仪0.02级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.9.14 | √ |
| 车间 | 压力表 | A002381 | （0-60）Mpa | 1.6级 | 便携式压力效验仪0.02级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.9.14 | √ |
| 车间 | 压力表 | A174528 | （0-25）Mpa | 1.6级 | 便携式压力效验仪0.02级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.9.14 | √ |
| 车间 | 外径千分尺 | / | （0-25）mm | ±0.01mm | 量块4等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.9.14 | √ |
| 审核综合意见：公司未建立最高标准，测量设备送至中国航发南方工业有限公司计量实验室检定，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |
| 审核员签字：  审核日期： 年 月 日部门代表签字： |