**专业培训记录**

**□QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **浙江远大空分设备有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **E：18.02.06**  **O：18.02.06** |
| **教师姓名** | | **王央央** | | **专业** | **E：18.02.06**  **O：18.02.06** | **培训地点** | **企业会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **林兵** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** |  |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **合同签订——产品设计——原材料采购——组装——喷漆——调试——检验——包装——出/入库** | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | | **特殊过程：焊接、喷漆**  **关键过程：调试** | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | **废水应达到GB8978-1996《污水综合排放标准》，喷漆废气排放（大气污染物综合排放标准二级标准）、噪声排放；喷漆废气应装有废气净化设备；噪声应尽量定期检修，加强润滑，保持设备良好的运转状态，达到GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准；固废应与有资质的第三方处理公司签订协议并填写危废处置转移单；一般固废可外卖综合资源化利用** | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | **车间化学因子危害、焊接烟气、粉尘危险、噪声危害、机械伤害等；措施：喷漆车间装废气净化设备，作业人员配戴防毒面具；车间其他作业人员配戴口罩和耳塞等；** | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | **中华人民共和国安全生产法、劳动法、职业病防治法、GB8978-1996《污水综合排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、GBZ158-2013《工作场所职业病危害警示标识》、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》、GBZ2.2-2017《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》等** | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **/** | | | | | |
| **其它相关知识** | | **/** | | | | | |

**填表人(专业人员)： 王央央 日期： 2020-11-06 审核组长： 林兵 日期：2020-11-06**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**