编号：0210-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆市宏润石油技术开发有限责任公司 | | | | | 审核员 | 高喜静 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 压力表 | 6952162 | （0-40）MPa | ±0.4级 | 0.005级 | 沈阳计量测试院 | 2020.6.16 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 1258927 | （0-60）MPa | ±0.4级 | 0.005级 | 沈阳计量测试院 | 2020.6.16 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 2734325 | （0-300）mm | ±0.04mm | 4等 | 沈阳计量测试院 | 2019.12.20 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 5872435 | （0-150）mm | ±0.04mm | 4等 | 沈阳计量测试院 | 2019.12.20 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 7415285 | （25-50）mm | ±0.01mm | 3等 | 沈阳计量测试院 | 2019.12.20 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 927337 | （100-125）mm | ±0.01mm | 3等 | 沈阳计量测试院 | 2019.12.20 | √ |
| 质检部 | 百分表 | 825323 | （0-5）mm | ±0.02mm | 0.8µm（k=2） | 沈阳计量测试院 | 2019.12.20 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  公司未建立最高标准，测量设备送至检定，抽查7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年10月28日~ 10月28日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**