编号：0150-2018-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 成都市更新家具有限公司 | | | | | 审核员 | 李俐 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准  机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质管部 | 电子秤 | 00079 | ACS-30 | *U*=0.005kg  *K*=2 | M1级砝码 | 四川东华计量检测技术有限公司 | 2020.10.13 | √ |
| 质管部 | 钢卷尺 | GJC-1 | (0-3.5)m | ±1mm | 标准钢卷尺 | 2020.10.13 | √ |
| 质管部 | 钢直尺 | GZC-1 | (0-600)mm | ±1mm | 三等标准金属线纹尺 | 2020.10.13 | √ |
| 质管部 | 游标卡尺 | 14050354 | （0-150）mm | ±0.02mm | 5等量块 | 2020.10.13 | √ |
| 质管部 | 木材水份  测试仪 | SF-001 | KT-506 | *U*=3%  *K*=2 | Ⅰ级  电子天平 | 2020.10.13 | √ |
| 质管部 | 测厚仪 | CHY-001 | （0～10）mm/  0.01mm | *U*=2.0μm  *K*=2 | 4等量块 | 2020.10.13 | √ |
| 质管部 | 压力表 | HC69621647628 | （0-1.6）MPa | *U*=0.4%FS  *K*=2 | 数字精密压力表0.05级 | 2020.10.13 | √ |
| 审核综合意見：    公司未建立计量标准，测量设备全部送至四川东华计量检测技术有限公司检定、校准，抽查7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年11月4 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |