编号：0140-2018-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 无锡百年通工业输送有限公司 | | | | | 审核员 | 余慧 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/不确定度 | 测量标准装置  准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 制造部 | 法码 | / | 25kg | U=417mg  K=2 | 精密天平：  II级 | 无锡精纬计量检验检测有限公司 | 2020年9月12日 | √ |
| 制造部 | 电子秤 | FM01-01 | SCS-50 | III级 | 衡器检定装置:U=（0.012-0.017）% k=2 | 无锡市计量测试院 | 2020年7月16日 | √ |
| 制造部 | 压力表 | 1#LH006 | （0～40）MPa | U=0.3 Mpa  K=2 | 0.05级 | 无锡精纬计量检验检测有限公司 | 2020年10月25日 | √ |
| 实验室 | 门尼粘度试验机 | 2013-02121BLA-069 | MV-3000 | U=1.8℃  (k=2) | U=0.03%  K=2 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2020年8月26日 | √ |
| 实验室 | 钢卷尺 | BT-GJC-005 | 3m | U=(0.1+0.1L)mm k=2 | ±(0.03+0.03L）mm | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2020年9月3日 | √ |
| 制造部 | 计米器 | JMQ-05-02 | 9999.9m | Ur=0.19%  K=2 | 测长仪：≤0.5% | 无锡精纬计量检验检测有限公司 | 2020年4月17日 | √ |
| 实验室 | 指针式测厚仪 | 19065BLA-006 | 0-10mm | ±0.02mm | 量块：3等 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2020年8月26日 | √ |
| 质量部 | 数显卡尺 | IDD204105 | (0-150)mm | U=0.02mm  k=2 | 量块：5等 | 无锡精纬计量检验检测有限公司 | 2020年5月10日 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  企业未建计量标准，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年11月8日~ 11月8日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**