**测量设备溯源抽查表**

编号：0087-2016-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆汇丰达石油科技开发有限公司 | | | | | 审核员 | 姜丽 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量部 | 万能角度尺 | 9865 | 0～320° | 2´ | 角度快2级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020年  10月27日 | √ |
| 质量部 | 外径千分尺 | 1257 | (100～125)mm | ±0.006mm | 量块：5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020年  10月27日 | √ |
| 质量部 | 压力表 | 217579 | (0～60)MPm | 1.6级 | 0.05级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020年  10月26日 | √ |
| 质量部 | 高度游标卡尺 | 4253 | (0～500)mm | ±0.05mm | 量块： 5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020年  10月27日 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | 154875 | (0～150)mm | 0.02mm | 量块： 5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020年  10月27日 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | 103651 | (0～300)mm | ±0.04mm | 量块： 5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020年  10月21日 | √ |

|  |
| --- |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  抽查企业6台测量设备均送检至有相应资质的大庆油田计量检定测试所机构检定、校准，量值溯源符合文件要求。 |
| 审核日期：  审核员签字： 部门代表签字： |