编号：0214-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 上海克础机械设备有限公司 | 审核员 | 吴素平 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 耐电压测试仪 | 163503 | WB2673C | 5级 | 数显高压表Urel=0.16%k=2 | 广东中准检测有限公司 | 2019.12.27 | √ |
| 质检部 | 绝缘电阻表 | 18114344 | ZC25-3 | 10级 | 兆欧表检定装置Urel=0.06%k=2 | 广东中准检测有限公司 | 2019.12.27 | √ |
| 质检部 | 声级计 | / | DT-8850 | ±1.5dB | 声校准器±0.4dB | 广东中准检测有限公司 | 2019.12.27 | √ |
| 质检部 | 红外线测温仪 | / | DT8380H | U=1.5℃ k=2 | 黑体辐射源U=(0.5~2.9)℃ | 广东中准检测有限公司 | 2019.12.27 | √ |
| 质检部 | 单相电压表 | 110620 | PLVE5-SA | ACV:Urel=0.06%K=2 | 多功能校准仪ACV:Urel=0.007%K=2 | 广东中准检测有限公司 | 2019.12.27 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | / | 0-150mm | ±0.02mm | 量块五等 | 广东中准检测有限公司 | 2019.12.27 | √ |
| 质检部 | 数字钳式万用表 | C180448829 | UT202A | DCV:Urel=0.1%ACV:Urel=0.12%DCA:Urel=0.2%ACA:Urel=0.3%K=2 | 多功能校准仪 DCV:Urel=0.0004,ACV:Urel=0.007%DCA:Urel=0.0013%ACA:Urel=0.04%K=2 | 广东中准检测有限公司 | 2019.12.27 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建最高计量标准，测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行校准，抽查7份测量设备校准证书，校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 |
| 审核日期： 2020年12月02日 上午至2020年12月03日 上午 (共1.5天)审核员签字：  部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**