**测量设备溯源抽查表**

编号：0008-2020-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆瑞兴嘉机械制造有限公司 | | | | | 审核员 | 王玉玲 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 车间 | 游标卡尺 | 00000115 | （0～300）mm | ±0.02mm | 量块  5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2019.12.11 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 0064213 | （0～150）mm | ±0.02mm | 量块  5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.1.4 | √ |
| 车间 | 游标卡尺 | 津制00000115 | （0～300）mm | ±0.02mm | 量块  5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.1.4 | √ |
| 车间 | 压力表 | 090612185 | （0～5）MPa | 1.6级 | 数字压力表  0.05级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.11.11 | √ |
| 车间 | 乙炔表 | 02010115 | （0-4）MPa | 1.6级 | 数字压力表  0.05级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.11.11 | √ |
| 车间 | 游标卡尺 | 0054213 | （0～150）mm | ±0.02mm | 量块  5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2019.12.11 | √ |
| 质检部 | 千分尺 | B996 | （0～25）mm | ±0.01mm | 量块  5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2019.12.13 | √ |
| 质检部 | 绝缘电阻表 | ZC-7 | 14030565 | 10(相当于弧长的1级) | 绝缘电阻表检定装置0.2级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2019.12.31 | √ |
| 车间 | 里氏硬度计 | 18A069541 | SW-6210 | ±0.2HLD | 里氏硬度块  4级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2019.12.11 | √ |
| 审核综合意見：  抽查企业9台测量设备均送检至有相应资质的大庆油田计量检定测试所机构检定、校准，量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020 年11月19日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |