编号：0240-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 浙江奥士家具有限公司 | 审核员 | 吴素平 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 质检部 | 塞尺 | 3244 | XCI-15\*0.10mm | 2级 | 外径千分尺±4um | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.7.7 | √ |
| 质检部 | 耐震压力表 | 130721505 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 活塞式压力真空计0.05级 | 浙江科鉴启真计量校准有限公司 | 2020.7.7 | √ |
| 质检部 | 感应式木材水分仪 | AS981 | ATJJ-03 | ±1% | 标准物质 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.7.7 | √ |
| 质检部 | 钢直尺 | ATJJ-01 | （0-500）mm | ±0.2mm | 标准金属线纹尺三等 | 浙江科鉴启真计量校准有限公司 | 2020.7.7 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | HS106110700 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 五等 | 浙江科鉴启真计量校准有限公司 | 2020.7.7 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | ZJ-10 | （0-3）m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺±（0.03+0.03L）mm  | 浙江科鉴启真计量校准有限公司 | 2020.7.7 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見： 该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准，送到深圳华科计量检测技术有限公司、浙江科鉴启真计量校准有限公司。查6份测量设备校准证书、校准证书全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |
| 审核日期： 2020年11月26日 上午至2020年11月27日 下午 (共2.0天)审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**