编号：0226-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：辽宁环盛电器有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 技术部 陪同人员:冯美艳 |
| 不符合事实描述：技术部提供防爆断路器测量过程及控制一览表中开关轴外径尺寸技术要求￠14允许误差}-0.07-（-0.05）mm应配备（0-25）mm外径千分尺，现场确认没有查到该设备。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012：2003标准中7.2.2条款“对每一测量过程，应识别有关的过程要素和控制。要素和控制限的选择要与不符合规定的要求时引起的风险相称。这些过程要素和控制应包括操作者、设备、环境条件、影响量和应用方法的影响。”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：\_\_GB/T 19022-2003标准中7.2.2条款测量过程设计 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页