编号：0208-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆海啸机械设备制造有限公司 | 审核员 | 崔敬伟 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产技术部 | 耐震压力表 | 62583528 |  0-60MPa | 1.6级 | 精密压力表0.25级 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.06.29 | √ |
| 生产技术部 | 钢卷尺 | JJG4-2015 | 15m | （0.3+0.2L）mm | 1级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2019.12.15 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | 3086 | (0-150)mm | ±0.02mm | 量块5等10-291.8mm | 黑龙江省建材与环境计量站  | 2019.12.06 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | 0934 | （0-300）mm | ±0.02mm | 量块5等10-291.8mm | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2019.12.06 | √ |
| 生产技术部 | 高度尺 | 7388 | (0-300)mm | ±0.02mm | 量块5等10-291.8mm | 黑龙江省建材与环境计量站  | 2020.07.06 | √ |
| 生产技术部 | 外径千分尺 | 011695 | (50-75)mm | 5.12-100mm | 量块3等 | 大庆市质量技术监督检验检测中心 | 2020.06.15 | √ |
| 生产技术部 | 外径千分尺 | 8431 | (100-125)mm | 0.001mm | 量块5等 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.06.15 | √ |
| 生产技术部 | 内卡尺 | 5052 | (0-200)mm | ±0.02mm | 量块5等10-291.8mm | 黑龙江省建材与环境计量站  | 2020.07.06 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：该公司未建立最高计量标准，所有测量设备送检至有相应资质的机构黑龙江省建材与环境计量站、大庆油田计量检定测试所、大庆市质量技术监督检验检测中心、检定、校准，抽查7份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |
| 审核日期：2020 年 11 月 28 日~ 11 月 28 日 审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**